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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.
1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в течение суток начиная с 07:15 Мск 20.08.2018.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен элементный анализ:
- 63 проб почв и донных отложений, 39 проб зообентоса и 40 проб растений на содержание цинка;
- 63 проб почв и донных отложений и 40 проб растений на содержание кобальта;
- 1 пробы морской воды на содержание ртути;
2.2.Проведена подготовка:
- 22 проб почв для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);
- 16 проб почв для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических-соединений (ХОС);
2.3. Выполнена минерализация с использованием системы микроволнового разложения для проведения дальнейшего элементного анализа 19 проб растений.
2.4. Проведен анализ  6 проб воды на содержание основных ионов, кремния, растворенных форм общего и органического углерода и общего азота.
2.5.  Подготовлен и проведен анализ 14 проб растений и 10 проб почв на содержание 6 перфторированных карбоновых кислот с использованием жидкостного хромато масс спектрометра Shimadzu.
2.6. Выполнена подготовка газового хромато масс спектрометра для анализа проб на содержание хлорорганических соединений (ХОС).
2.7. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 504 tif–файлf со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург) и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков (международный   проект QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI, Баренцбург).
20.08.2018 проведена инспекция комплексов, произведено считывание данных с комплекса ААНИИ.
5. Гляциологические наблюдения
5.1. Проведены повторные наблюдения за абляцией на ледниках Альдегонда и Западный Гренфьорд; получены точные геодезические данные для составления детальной карты поверхности ледника Западный Гренфьорд; 
5.2.Отобраны пробы льда и воды на изотопный анализ на ледниках Альдегонда, Западный и Восточный Гренфьорд.   
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Произведены плановые измерения расходов воды на 6 реках залива Гренфьорд. Отобраны пробы воды на мутность, измерены водородный показатель pH и электропроводность.
Получены координаты опорных реперов, расположенных вблизи гидрометрических створов на реках Альдегонда и Грен. Выполнена планово-высотная съемка участка реки Альдегонда.
Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды.
6.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.
Выполнены заключительные маршруты в долину реки Холлен с описанием местного рельефа, поиском, изучением и отбором образцов разрезов четвертичных отложений;
Выполнен маршрут в долину реки Грен, в район булгуняха и скважин кернового бурения с целью поиска и отбора разрезов наземных отложений, а также заложения точной геодезической основы для мониторинга геоморфологических и мерзлотных процессов на булгуняхе. 
Таким образом, палеогеографические экспедиционные исследования завершены с превышением объема запланированных работ.    
6.3. Метеогруппа.
На леднике Альдегонда  установлена    аппаратура, позволяющая регистрировать составляющие  радиационного баланса   поверхности и 
метеорологические характеристики приледного  слоя   воздуха. Выполнены две  маршрутные  съемки   альбедо  в двух  спектральных  диапазонах для   выявления   зависимости альбедо  поверхности  ледника  от  его  высоты  над  уровнем   моря. 
Проведены два тестовых  полета квадрокоптера   на леднике  Альдегонда с  измерительной   аппаратурой  на  борту.
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