Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 05 по 11 ноября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 12.11.2025:
Температура воздуха: -6,1 °С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 66 %
Ветер: C 5-7 м/с.
Пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
[bookmark: _GoBack]В течение суток с 05.11 по 06.11 и с 11.11 по 12.11 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 07.11 и 11.11 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.2 Измерена мутность 12 образцов морской воды с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 24.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: произведена плановая замена входного фильтра О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Tif-файлы спутниковых изображений не передавались.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос 06.11.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и регистрация ультрафиолетовой радиации УФ-индикатором производства ЭПМ ГГО приостановлены в связи с началом полярной ночи.
5.3 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные измерения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей.
Проведены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура). 10.11 выполнена снегосъемка на реперном профиле.
Для проведения срочных точечных снегомерных съёмок рядом с испарительным полигоном 09.11 оборудована новая площадка в виду нерепрезентативности данных измерений на прежней площадке.

7. Разное
Велся периодический осмотр инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты в ходе подготовки зданий зимнему периоду.
Осуществлялась подготовка оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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