Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции 
ФГБУ «ААНИИ» за период 24-30.09.26 г.
ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»
Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения
Проводятся: 
- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;
- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;
- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;
- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4.
Специализированные метеорологические наблюдения
Проводятся:
- дистанционное измерение температуры воздуха в слое до 1000 метров метеорологическим температурным профилемером МТР-5Е;
- регистрация составляющих радиационного баланса в соответствии с программой ВМО БСРН;
- наблюдения за интегральным влагосодержанием атмосферы с использование радиометра водяного пара (РВП);
- наблюдения концентраций парниковых газов и атмосферных аэрозолей приборным комплексом Павильона мониторинга парниковых газов и атмосферных аэрозолей;
- измерения общего содержания озона озонометром М-124 и УФОС в ручном режиме в рамках сотрудничества с ГГО им. А.И. Воейкова;
- совместные наблюдения ФГБУ «ААНИИ» и ИОА СО РАН с применением
фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10;
- измерения и регистрация спектрального состава приходящей, отраженной радиации, альбедо снежного покрова гиперспектральным радиометром Ramses.
- измерения турбулентных пульсаций скорости ветра и температуры воздуха акустическим анемометром uSonic-3 Sci AHKST, МЕТЕК.
Аэрологические наблюдения
Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 23,9 км, максимальная 34,1 км, минимальная 8,5 км.
 Ледовые наблюдения 
Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.
Сейсмические наблюдения
Выполнено:
- комплекс СК «Берег-1» (сейсмометр СМЕ 4311 LT и компьютер-регистратор), расположенный в специально оборудованной сейсмической лаборатории на берегу станции, работает в тестовом режиме;
- работы по настройке оборудования для сейсмических наблюдений на грунте с помощью сейсмической станции SVZ (сейсмометр Guralp CMG-6TD) Архангельской сейсмической сети (ФГБУН ФИЦ КИА им. Академика Н.П. Лаверова Ур О РАН, г. Архангельск);
- сейсмометр Guralp CMG-6TD работает в тестовом режиме, записи полученных сигналов и логи программы регулярно пересылаются в Архангельск специалистам из ФГБУН ФИЦ КИА им. Академика Н.П. Лаверова Ур О РАН.
Гидрологические работы
Выполнено:
- геокриологический мониторинг по мерзлотомерам АМ-21 в районе НИС и в створе р. Мушкетова;
- измерена температура воды в оз. Твердое;
- фотофиксации состояния растительности и экзогенных процессов на дополнительных полигонах.
Геофизические наблюдения 
Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:
- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли магнитовариационной станцией MBC FGE-91 DMI;
- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1.
- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.
Выполняются наблюдения методом наклонного зондирования ионосферы.
Спектральные наблюдения:
- спектральные наблюдения солнечного излучения в диапазонах UVB-UVA с помощью спектрометра AvaSpec-2048;
- регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью ультрафиолетового индикатора «УФИ» (ГГО-ААНИИ).
Проводятся риометрические наблюдения.
Пункт ФАГС (Роскартографии) 
Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» в рамках обеспечения и применения национальной системы ГЛОНАСС.
Дежурства в системе (ПСОП)
На стационаре базируется вертолет с экипажем, осуществляющим дежурство 24/7 в системе поисково-спасательного обеспечения полетов Красноярской зоны авиационно-космического поиска и спасения (ПСОП). 
Логистические операции
30 сентября 8 сотрудников зимовочного состава 2025-2026 гг. находившиеся на борту НЭС «Михаил Сомов» прибыли в Тикси для дальнейшего возвращения в Санкт-Петербург гражданскими авиалиниями. 
[bookmark: _GoBack]Один сотрудник зимовочного состава вылетел из Тикси 30 сентября, ориентировочное время вылета остальных семи человек 5 октября.
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