Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 апреля 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.04.2023:
Температура воздуха: - 7,0 °С
Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 84%, облачно с прояснениями.
Ветер: З, 6 м/с, порывы – 13 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 17 по 18 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
Поводится просушка аэталометра АЕ 33.
Продолжается тестирование интегрального нефелометра TSI для определения корректности его работы с целью ввода в процесс наблюдений атмосферного аэрозоля. 
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Повторно отобраны по две пробы поверхностных вод из озера в прибрежной части долины Рейндален (77°53'48.21" с.ш., 015°34'25.23" в.д.) и из приледниковой наледи ледника Тавле (77°59'10.59" с.ш., 015°10'30.58" в.д.) для определения содержания главных ионов, общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC), общего органического углерода (TOC), азота нитритного, азота нитратного, и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов. 
0. Выполнен анализ 15 образцов морской воды, предоставленных отрядом океанологии, в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. Проведены:
1.  Определение рН и солености с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. 
Общее количество  измерений – 90;
1. Определение общей щелочности морской воды.
 Общее количество измерений – 30;
 2.2.3.  Фильтрование 8 образцов морской воды для дальнейшего определения  хлорофилла а, фильтры с осадком заморожены;
2.2.4. Определение содержания кремния и фосфатов с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество  измерений - 60.
0. Проведена плановая калибровка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC).
0. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения содержания фосфатов в морской воде в соответствии с РД 52.10.738-2010.
0.  Проводится анализ на ионный состав 39 образцов озерной воды, предоставленных отрядом гидрологии, в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. и 2 образцов озерной воды повторного пробоотбора с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
0. Проведено определение рН и солености для 2 образцов озерной воды повторного пробоотора с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведенных измерений 6.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».
  
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3776 tif-файлов спутников METОP, 257 tif- файлов спутника TERRA, 2271 tif-файл спутника NOAA и 764 tif-файла спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 17 апреля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные. 
Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.
Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Метеорологические наблюдения 
Выполнялись работы по проведению маршрутной съемки в поселке Баренцбург и окрестностях.  Выполнен комплекс актинометрических работ в  6 точках (всего на текущий момент работы выполнены в 14 точках).
Проводилась предварительная обработка  данных   маршрутной съемки и данных, полученных с автономных регистраторов.
Продолжалось выполнение работ по прямым измерениям скорости испарения на полигоне в районе метеоплощадки ГМО «Баренцбург».

6.2 Океанологические наблюдения
12 апреля выполнено термохалинное профилирование водной толщи CTD-зондом SBE19 на 10 станциях океанографического полигона РНЦШ в Исфьорде и на 11 станциях в Грёнфьорде. На 10 океанографических станциях отобраны поверхностные пробы воды для определения хлорофилла «а», общего и неорганического азота, общего углерода, растворенного органического углерода, общей щелочности и биогенных элементов в химико-аналитической лаборатории РНЦШ. Океанографические работы выполнялись с борта арендованного судна «Farm» компании Henningsen Transport & Guiding AS.
6.3 Гидрологические наблюдения
15.04. на озёрах Бретьорна, Конгресс и Стемме в 15 точках (Стемме – 5 точек, Конгресс – 5 точек, Бретьорна – 5 точек) выполнено термохалинное зондирование с помощью зонда RBR Concerto. Произведён отбор проб воды с различных горизонтов (всего – 39 проб).
В химико-аналитической лаборатории произведена подготовка проб, измерения удельной электропроводности и рН. 
Проводится подготовка оборудования к производству снегомерных работ.
6.4 Гляцио-геофизические наблюдения
12 апреля на леднике Восточный Грёнфьорд была закончена снегомерная съёмка с помощью георадара PulseEKKO Pro на частоте 500 МГц по сети профилей, а также традиционная снегомерная съёмка с помощью щупа в точках пересечения профилей радиозондирования для верификации данных радарной съёмки. 
14 апреля выполнены наблюдения с антенной 50 МГц по методу ОГТ на леднике Фритьоф. Исследования выполнены в двух точках. 
17-18 апреля выполнялась подготовка и настройка оборудования, тестирование новых устройств перед выполнением геофизических исследований в пос. Пирамида.
6.5 Экологический мониторинг
Выполнялась камеральная обработка и сведение в табличный формат данных, полученных по результатам ранее осуществленного количественного химического анализа. 
Произведена подготовка ёмкостей для выполнения отбора проб в пос. Пирамида.

7. Разное 

16.04. в пос. Баренцбург доставлен 10-футовый контейнер с различным оборудованием и хоз. инвентарём для нужд РАЭ-Ш. В том числе доставлены 2 снегохода «Ямаха Викинг Профессионал-2). 
17.04. после досмотра норвежской таможенной службой произведена разгрузка контейнера.
[bookmark: _GoBack]Ведется комплекс демонтажных работ по подготовке к ремонту отдельных помещений бывшего жилого корпуса ПМГРЭ. Выполняются хозяйственные работы в расположении РАЭ-Ш. Осуществляется профилактика оборудования и техники  к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.
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