Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 08 по 14 июня 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.06.2022:
Температура воздуха: +2.8 °С
Атмосферное давление: 757.6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 76%
Ветер: З, 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 13 по 14 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. 13 июня отобраны пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их характеристики: 
- температура, рН и солёность. Общее количество измерений 12.
- содержание хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых.  Общее количество измерений 12.
- содержание кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество измерений 24.
0. С применением жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проанализированы 5 образцов озерной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава. Общее количество измерений 15. 
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации всех газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и газоанализаторов диоксида серы и ртути на станции «Гора». На станции «Поселок» выполнена калибровка анализатора оксида азота (АС32) и обнуление анализатора оксида углерода (СО12).
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1.	Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 99
METOP-С	- 100

3.2.	Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP		- 99

3.3.	Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 102
NOAA-19	- 91
Для отправки по FTP было подготовлено 2757 tif-файла спутников METОP, 492 tif- файлов спутника TERRA, 336 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
13 июня произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. 
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
08 июня на реках Гренфьорд, Бретьерна и Альдегонда организованы гидрометрические створы, выполнены измерения расходов, отобраны пробы воды на мутность и химический анализ. Установлены уровнемерные сваи и уровнемеры.
09 июня на реке Конгресс организован  гидрометрический створ, выполнено измерение расхода, отобрана проба воды на мутность и химический анализ, установлена уровнемерная свая и уровнемер.  На реках Брюде и Васстак разбиты временные створы, выполнены измерения расходов, отобраны пробы воды на мутность и химический анализ. 
14 июня на реке Грёндален измерен расход и отобрана проба воды на мутность. 

5. [bookmark: _GoBack] 	Палеогеографические исследования
Выполнено микроскопирование 2-х препаратов проб речных отложений разреза ВМ19-92 из долины Рейндален: определено количественное и качественное соотношение ископаемых пыльцы и спор. 
Продолжается химическая обработка 20 проб разреза ВМ19-93 из долины  Рейндален завершено удаление карбонатов в пробах (10% раствором HCl), начата обработка 10% раствором NaOH. 
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. Выполнена первичная обработка 4-х полученных проб. 
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