Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 16 ноября по 22 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.11.2022:
Температура воздуха: +2,0 °С
Атмосферное давление: 756,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 89%, пасмурно.
Ветер: Ю-З, 2 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 21  по 22 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ проб морской и озёрной воды, а также образцов снега. Общее количество проведенных измерений 244.В том числе:
0. Анализ 25 образцов морской воды для определения содержания общего органического углерода (TOC) содержания общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 75.
0. Анализ 34 образцов озерных вод для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 136.
0. Анализ 11 образцов снега для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 33.
0. Проведена химическая чистка двух дистилляторов GFL-2008. 
0. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 16.11. произведена калибровка анализатора оксида и диоксида углерода (СО12). 17.11. выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода.

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2554 tif-файла спутников METОP, 16 tif- файлов спутника TERRA, 1471 tif-файл спутника NOAA, 1254 tif-файла спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 21 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
По техническим причинам 19.11. временно прекращены наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грён-фьорд. Неполадки устраняются
 
1. Геофизические наблюдения
3.  Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
3. На геофизическом полигоне выполняется регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Получаемые данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

1. Разное 
             Выполнялся ремонт напольного покрытия в помещениях Лабораторного корпуса №1. Проводилась профилактика экспедиционного оборудования и подготовка его к зимне-весеннему сезону.
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