Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 по 28 июля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 29.07.2026:
Температура воздуха: +8.4 °С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 53 %
Ветер: С-В 2 м/с, порывы 5 м/с
Осадки: ясно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 27.07-28.07 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнено измерение содержания карбонатов и гидрокарбонатов в 22 пробах поверхностной воды методом титрования по программе сезонной экспедиции «Шпицберген-2026» с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70. Общее количество измерений 44.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Проведено плановое техническое обслуживание жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3 Проведена инвентаризация стандартных образцов для количественного анализа содержания биогенных компонентов и ионного состава вод.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5268 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 28.07 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнена регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грён (дважды), Васстак, Конгресс, Брюде, Альдегонда, Бретьёрна, Грёнфьорд.
Считаны данные с автоматических самописцев уровня воды, установлен датчик атмосферного давления In-Situ Barotroll на гидрологическом посту наблюдений р. Конгресс.
Выполнена планово-высотная привязка рабочих реперов на реках Васстак, Конгресс, Грён. Проведена техническая проверка GNSS-оборудования.
Произведены измерения испарения с поверхности почвы и замеры мощности деятельного слоя на специальной площадке.
6.2 Палеогеографические исследования 
Выполнены 3 пешеходных маршрута с целью описания рельефа и четвертичных отложений на полуострове Митра и равнине Конгсфьордхаллет. Отобраны образцы: 2 на микрофаунистичесикий анализ, 1 на радиоуглеродное датирование, 3 образцая для изучения шлихов. Начато дополнительное изучение разреза Конгсфьордхаллет.
6.3 Океанологические исследования 
Выполнены зондирования и термохалинные измерения на 6 станциях океанографического полигона в заливе Грёнфьорд. Зондирования сопровождались отбором проб поверхностной воды для производства гидрохимических определений.
6.4 Гидрохимические и гидробиологические исследования
Отобраны 35 серий образцов морской воды с различных горизонтов в заливе Грёнфьорд. В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ содержания в образцах биогенных компонентов (фосфатов, силикатов, нитритов, 210 определений) фотометрическим методом и 105 измерение pH и общей щелочности методом титрования.
Выполнена подготовка образцов для гидробиологических исследований: подготовлены 12 проб к анализу содержания хлорофилла «а», 12 — концентрации и видового состава фитопланктон и 6 — концентрации и видового состава зоопланктона.
6.5 Метеорологические наблюдения
Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: произведён монтаж теплобалансовой установки в центральной части ледника и подключение облачной камеры, выполнено считывание данных со стационарных АМС, установленных на нижней и верхней моренах ледника, демонтирован неработающий датчик солнечной радиации верхней АМС.
Осуществлён маршрут на ледник Западный Грёнфьорд: выполнено считывание данных стационарной АМС, установленной на нижней морене ледника, произведена корректировка положения датчика направления ветра, выполнена маршрутная съёмка альбедо в 19 точках.
Проведена маршрутная съёмка альбедо в 20 точках на леднике Альдегонда, проверена работа теплобалансовой установки и облачной камеры в центральной части ледника, произведено считывание данных и коррекция вытаявших элементов конструкции. Установлен датчик солнечной радиации на «верхней» стационарной АМС, выявлена неисправность датчика скорости ветра, произведён его демонтаж, ремонт и установка на место.
6.6 Криосферные исследования
Проведены измерения поверхностной абляции на ледниках Альдегонда и Западный Грёнфьорд, перебурены гляциологические рейки.
Выполнен отбор образцов подземных вод в долине Адвентдален.

7. Разное
[bookmark: _GoBack]Оказано логистическое содействие сотрудникам ИФА РАН и ИГ РАН, предоставлено необходимое оборудование для работы на леднике Восточный Грёнфьорд. С помощью катера Polarcirkel осуществлена заброска сотрудников ИФА РАН и ИГ РАН на ледник и обратно.
Оказано содействие сотрудникам ВНИИОкеангеология в проведении полевых работ в районе залива Конгсфьорд: помощь в доставке и погрузке оборудования и продовольствия, сообщался прогноз погоды дважды в сутки.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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