Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 30 сентября по 06 октября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.10.2020:
Температура воздуха: 0°С
Атмосферное давление: 764 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 93%, туман.
Ветер: переменное направление, 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 
05.10. – 06.10. проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.


2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1.  Выполнен анализ водных вытяжек 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды отряда геоморфологии на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» на содержание различных форм углерода и общего азота. Всего проведено 46 анализов.
2.2 Выполнен анализ водных вытяжек 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды отряда геоморфологии на жидкостном ионном хроматографе LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором на содержание основных катионов и анионов (всего снято 45 хроматограмм).
2.3 Выполнена подготовка и фильтрование водных вытяжек 4 проб мерзлоты. В пробах проведены измерения рН, солености и электропроводности с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo».
2.4 Выявлено снижение чувствительности ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» относительно анионов. Начаты работы по определению и устранению причин неполадки:
· проведена многократная поэтапная промывка хроматографической колонки и поточных линий подвижной фазой в направлении потока
· проведена обратная (противоточная) промывка хроматографической колонки и предколонки органической фазой/водой/подвижной фазой
Вышеописанные действия (промывки) к устранению неполадки не привели. Планируется 
 замена регенерирующего раствора в супрессоре.
2.5 Проведена плановая ревизия склада жидких реактивов и растворителей. Обновлен журнал реактивов.
2.6 Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 Shimadzu (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR Shimadzu жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS- 8040 Shimadzu.
2.7 Проведено обновление и дополнение документации пробоподготовки воды, биоты, почвы, донных отложений и биоматериалов растительного происхождения для определения тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов (ХОП) и полихлорированных бифенилов (ПХБ).


2. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 306 tif-файлов со спутниковыми данными.
05.10 произошел сбой в работе с сервером ААНИИ. Устранён с помощью стандартных процедур перезагрузки маршрутизаторов. 
Проведена работа по проверке трассы хладагента на утечки, повреждения, коррозию со стороны внешнего и внутреннего блоков кондиционера “DAIKIN”, работающего на серверную ВППИ с помощью электронного течеискателя LS790B. Состояние трассы удовлетворительное, утечки не обнаружены.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 30.09 произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные.
    
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 30 сентября по 06 октября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2,0 °С
Максимальная: 6,0°С
Минимальная: -0,8°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 30 сентября по 06 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 7. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки  информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 30 сентября по 06 октября – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 30 сентября по 06 октября – 37 сроков.
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