Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 10 по 16 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 17.09.2025:
Температура воздуха: -0,9 °С
Атмосферное давление: 759,2 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65 %
Ветер: ВЮВ 3 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 15.09 по 16.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 14 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 244.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 42 образцах поверхностных и морских вод, отобранных по программам гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун» с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 84.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований 12.09 и 16.09 в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 10 образцах; общее количество измерений 10;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.
2.4 Проведены измерения мутности 55 образцов морской воды, отобранных по программе гидрохимии, с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 110.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1263 tif-файла спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 15.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Измерены расходы воды измерителем скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рек Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность.
15.09 проведено почасовое измерение расходов воды р. Альдегонда для оценки суточного хода талого стока и приуроченных к нему исследуемых гидролого-гидрохимических характеристик.
Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке за наблюдением испарения.
6.2 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования
Выполнены маршруты в долину Орустдален, произведен отбор проб на микробный состав минерализованного источника, на л. Альдегонда с промером 12 абляционных реек и на л. Западный Гренфьорд с промером 4 абляционных реек.
Произведен отбор проб на микробный состав минерализованных источников вблизи оз. Конгресс и в районе оз. Линне.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам СФЗ НПО «Тайфун».


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
