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1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1 Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (трехсуточная и двухсуточная серии) аспираторов для последующего химического анализа. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Предпринимались попытки устранения неисправности анализатора общего углерода TOC-LCSH (осуществлена замена катализатора и реакционной трубки). Работа проводилась в соответствии с рекомендациями службы техподдержки авторизованного дилера приборов SHIMADZU в России.
2.2. Проведена очистка блока анализатора хромато масс-спектрометра LC-MS Shimadzu после анализа образцов на содержание ароматических полициклических соединений (ПАУ).
2.3. Проведен первичный анализ и обработка данных, полученных методом ионной хроматографии на оборудовании LC20-AD Shimadzu.
2.4. Обработано:
11 проб воды, отобранных отрядом мерзлотоведения;
40 проб воды, отобранных отрядом гидрологии; 
2.5. Проведен анализ 16 проб воды на содержание нефтепродуктов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости ФЛЮОРАТ 02-3М
2.6. Проведен анализ 2 проб воды на содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) флуориметрическим методом на анализаторе жидкости ФЛЮОРАТ 02-3М;
2.7. Проведен анализ 16 проб воды на содержание ароматических полициклических соединений (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu;
2.8. Проведен анализ 16 проб воды на содержание ртути атомно-абсорбционным методом на приборе ЛЮМЭКС РА-915М с выносной кюветой;
2.9. Проведена подготовка 9 проб воды для последующего анализа методом газовой хроматографии на содержание хлорорганических соединений на приборе GC Shimadzu;
2.10. Восстановлена работоспособность компьютера станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» совместно с IT отделом ААНИИ;
2.11. Проведена корректировка нуля газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».
2.12. Проведена ревизия реактивов, ЗИП и вспомогательных материалов, поступивших в лабораторию контейнером. Проведено перемещения реактивов на склад хранения.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 841 tif-файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  15.04 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции. 
4.2. 10.04 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с термокосы, метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 3-х шурфах 

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. В течение недели завершена основная часть работ по геолокации на леднике Западный Гренфьорд. Получены точные данные о морфометрии ледникового ложа, наличии, распределении и объеме “ядер” теплого льда. Выполнено 23 км профилей с помощью антенны с частотой излучения 50 МГц. 
Выполнено геолокационное профилирование ледника Альдегонда. Получены дополнительные уточняющие данные о мощностях ледника, наличии “ядер” теплого льда.
С помощью антенны с частотой излучения 200 МГц проведено геолокационное зондирование булгунняха Фили. Получены уточненные данные о залегании ледяного ядра, его морфометрии. 
           6.2. Отрядом мерзлотоведения проводилось колонковое бурение булгунняхов Фили и Кили в долине Грендален. Ледяное тело вскрыто на глубинах 1,4 и 13,4 м, соответственно. В процессе бурения отбирались, в том числе, пробы на микробиологические виды анализов с соблюдением стерильности. По окончанию бурения скважины были оборудованы термокосами для мониторинга температуры мерзлоты. В долинах Грендален, Холендардален и Колесдален проводились электроразведочные работы методом ЗСБ общим объемом 85 пикетов с целью сравнительного анализа распространения мерзлоты и таликов в этих долинах. В процессе рекогносцировки в долине Колесдален была обнаружена крупнейшая в окрестностях Баренцбурга наледь. Наледь была вскрыта путем шнекового бурения.  Подземные воды, питающие ее взяты на анализ. Помимо этого, проводились электроразведочные работы методом становления поля в ближней зоне (ЗСБ) с целью изучения внутреннего строения булгунняхов, картирования нижней границы мерзлоты и прослеживания таликовых зон под озерами, в долине Холендердален и на морском побережье. Всего проведены измерения на 115 пикетах с помощью квадратных приемно-генераторных петель размером 25 на 25 и 50 на 50 м.   
           6.3. Гидрологическим отрядом выполнена снегомерная съемка долин рек Грендален, Гренфьорд, Брюде и Конгресс. Произведено описание структуры и текстуры снега в 33 шурфах, отобрано 8 проб снега (по 2 из каждой долины), выполнено измерение высоты снега в 147 точках на водосборах рек. Выполнены измерения электропроводности в 8 отобранных пробах снега. Произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа.
         6.4.  Отрядом экологического мониторинга полностью завершен отбор проб во всех запланированных точках. Продолжаются работы по анализу отобранных проб в химико-аналитической лаборатории.
         6.5. В течение прошедшей недели метеорологическим отрядом завершены все запланированные работы на леднике Альдегонда. Выполнены:
 -  измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;
 - измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см); 
 - измерения плотность снега в верхнем слое и описание его структуры;
 - отобраны пробы снега для дальнейшего анализа.
Проведена подготовка и первичная обработка всех отобранных ранее  15 проб снега. Пробы растоплены, профильтрованы для определения массы взвешенного вещества, и переданы для проведения анализа в химико – аналитическую лабораторию РАЭ-Ш. 
В связи с полученным прогнозом на резкое ухудшение погодных условий (повышение температуры до плюсовых значений, сильный ветер, дождь) было принято решение о снятии оборудования теплобалансовой установки на леднике Альдегонда.15.04.19 г. оборудование было успешно снято и доставлено на базу РАЭ-Ш.
Продолжались работы в районе поселка Баренцбург. 
Выполнены:
- измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных  диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;
- измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см);
- измерения плотности верхнего слоя снега и описание его структуры;
- отобраны пробы для дальнейшего анализа.



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 10 апреля по 16 апреля 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -1.8 °С
Максимальная: 2.3°С
Минимальная: -6.2°С
Ветер: средний порыв 7 м/с, максимальный 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 10 апреля по 16 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок;
- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 10 апреля по 16 апреля - 4. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 10 апреля по 16 апреля – 20 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
