Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 30 апреля по 06 мая 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 07.05.2025:
Температура воздуха: -5,3 °С
Атмосферное давление: 758,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 50 %
Ветер: штиль.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнены определение общей щёлочности в 25 образцах морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 106.
2.2 Определено содержание растворенного окрашенного органического вещества (CDOM) в 86 образцах морской воды с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество проведенных измерений 258.
2.3 Выполнено измерения содержания основных ионов в 10 образцах поверхностных вод по программе мониторинга загрязнения СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 134.
2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.
2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, заменены входные фильтры на газоанализаторах СО12 и О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3572 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1887 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
07.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Проводилась подготовка образцов четвертичных отложений, отобранных в 2019 г. на Земле Норденшельда из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59, для дальнейшего диатомового анализа. Выполнено отмучивание в дистиллированной воде 29 образцов.
В рамках палеолимнологических работ отобраны колонка донных отложений 94 см из озера Медален и колонка 164 см из озера Истьорна, проведены батиметрические измерения озера Истьорна.
Выполнена лабораторная подготовка пробы донных осадков из озера Медален для оценки присутствия диатомовых водорослей.
6.2 Гляцио-геофизические наблюдения
Выполнено считывание данных с термокос, установленных на леднике Альдегонда в скважинах глубиной 140 и 80 м, внесены изменения в настройки термокосы в скважине 140 м (изменена дискретность опроса датчиков). Проводились работы по измерению скорости распространения электромагнитной волны в толще ледника Фритьоф.
Полевые работы по программе гляцио-геофизических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены. Выполнялось обслуживание оборудования и его консервация. Полевые палеолимнологические работы завершены.
6.3 Гидрологические наблюдения
30.04 выполнена снегомерная съемка в долине рек Брюде и Конгресс: измерена высота снежного покрова в 82 точках, определены стратификация и плотность снега в 10 шурфах, отобраны 2 пробы снега для химического анализа.
04.05 выполнена снегомерная съемка водосбора р. Васстак, включая ледник Вёринг: измерена высота снежного покрова в 77 точках и определены стратификация и плотность снега в 7 шурфах. Выполнено CTD-зондирование в 1 точке озера Стемме, отобраны 2 пробы воды для химического анализа.
05.05 выполнена снегомерная съемка водосбора морены ледника Западный Гренфьорд и ледника Баалсруд: измерена высота снежного покрова в 62 точках, определены стратификация и плотность снега в 7 шурфах, отобраны пробы снежного покрова на химический анализ. Выполнено CTD-зондирование на озере Конгресс в 5 точках и озере Бретьерна в 3 точках, отобраны 16 проб воды для химического анализа.
Продолжались ежедневные наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова.
Полевые работы по программе гидрологических исследований на весеннем этапе сезонной экспедиции завершены.
6.5 Метеорологические наблюдения
Проведены маршрутные съемки альбедо на ледниках Западный Грёнфьорд и Альдегонда, считаны данные с АМС на леднике Западный Грёнфьорд. Установлен пиранометр на верхнюю АМС на леднике Альдегонда.
Велись наблюдения испарения с поверхности снежного покрова

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.
Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.
Оказано содействие сотрудникам СЗФ ФГБУ «НПО «Тайфун» в отборе проб в районе оз. Стемме в рамках программы мониторинга загрязнения.
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