Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 23 по 29 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 30.04.2025:
Температура воздуха: -7,4 °С
Атмосферное давление: 745,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: ВСВ 4-5 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 29.04 по 30.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Проинспектированы датчики температуры HOBO, установленные в местах исторического расположения метеостанций, считаны данные.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнены измерение рН в 86 образцах морской воды, отобранных по программе гидрохимических исследований, с использованием pH-метра Mettler Toledo S220.
2.2 Проведен анализ содержания кислорода методом Винклера в 6 образцах морской воды.
2.3 Профильтрованы 24 5-литровых образца морской воды для дальнейшего анализа содержания хлорофилла а фотометрическим методом.
2.4 Измерена флуоресценция хлорофилльных фильтров с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI для расчета активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд. Общее количество измерений 48.
2.5 Выполнено измерения содержания основных ионов в 4 образцах грунтовых вод по программе изучения динамики многолетней мерзлоты и мониторинга загрязнения СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 69.
2.6 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, замена входных фильтров газоанализаторов СО12 и О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3264 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1558 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
29.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Завершена первая стадия подготовки к проведению диатомового анализа 10 образцов четвертичных отложений, отобранных с разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59 на Земле Норденшельда в 2019 г.: образцы разрыхлены, удалены органические остатки, выполнено отмучивание для удаления мелкой фракции. Выполнялась химическая обработка с нагревом 19 новых образцов из этих же разрезов.
6.2 Гляцио-геофизические наблюдения
Выполнена снегомерная съемка на леднике Восточный Грёнфьорд, пройдено 34 км профиля с антенной 500 МГц. Работы по программе завершены.
6.3 Океанологические наблюдения
Произведена повторная интеркалибровка океанологических зондов в натурных условиях, выполнено их техническое обслуживание и консервация. Работы по программе завершены.
6.4 Гидрологические наблюдения
23.04 Выполнена снегомерная съемка на леднике Альдегонда: определена стратификация и плотность снега в 8 шурфах, измерена высота снежного покрова в 63 точках, отобраны 2 пробы снега для химического анализа. 
25.04 Выполнена снегомерная съемка на леднике Западный Гренфьорд: определена стратификация и плотность снега в 6 шурфах, измерена высота снежного покрова в 96 точках, отобраны пробы снега для химического анализа.
26.04 Выполнена снегомерная съемка на леднике Восточный Гренфьорд: определена стратификация и плотность снега 4 шурфах, измерена высота снежного покрова в 65 точках, отобраны пробы снега для химического анализа.
29.04 Выполнена снегомерная съемка в долине реки Грёнфьорд: определена стратификация и плотность снега 8 шурфах, измерена высота снежного покрова в 78 точках, отобраны пробы снега для химического анализа.
Выполнялись ежедневные наблюдения испарения с поверхности снежного покрова.
6.5 Метеорологические наблюдения
23.04 проинспектированы АМС на леднике Альдегонда, считаны данные с балансомера CNR4.
25.04 выполнена маршрутная съемка альбедо на ледниках Западный Грёнфьорд и Альдегонда, считаны данные с АМС на леднике Западный Грёнфьорд.
Велись наблюдения испарения с поверхности снежного покрова

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.
Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники, в г. Лонгйир закуплен бензин и зип для снегоходов.
Оказано содействие сотрудникам СЗФ ФГБУ «НПО «Тайфун» в организации мониторинга загрязнения природной среды в п. Пирамида.
24.04 сотрудник сезонной экспедиции Куссе-Тюз Н.А. представил жителям п. Баренцбург лекцию «Дрейфующие станции возвращаются в Арктику».
26.04 сотрудники ЗС РАЭ-Ш и сезонной экспедиции приняли участие в «Диктанте Победы».


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
