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за период с 07.03. по 13.03.2018
1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 08:40  13.03.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,0 л/мин для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. Проведена повторная ревизия жидких и сыпучих реактивов, имеющихся на складе лаборатории.
2.2 . Проведена проверка калибровки автоматических дозаторов постоянного и переменного объема.
2.3. Произведен прием и складирование хим. реактивов и расходных материалов, доставленных в Баренцбург..
2.4. Проведена проверка на герметичность линий подачи ацетилена и метана. На линии подачи ацетилена выявлена и устранена  незначительная утечка. 
2.5. Обеспечена постоянная работа и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 257  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 12.03.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных. Данные переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018» 
В районе посёлка Свеагрува  (о-в Западный Шпицберген) выполнялись ледоисследовательские и океанографические работы. 
На озере Валлунден выполнено площадное  термохалинное профилирование на  17 станциях и   термохалинное профилирование с малым пространственным интервалом по оси канала, через который происходит водообмен озера с проливом Свейя. Также на озере осуществлены: донная постановка СТД-регистратора SBE37, две подлёдные постановки профилографа течений ADCP RDI WorkHorse 1200 КГц, подлёдная постановка СТД-регистратора SBE 37SM. Выполнена площадная съемка толщины льда по периметру промоины на стрежне приливно-отливного течения. 
В проливе Свейя в придонном слое воды  установлен СТД-регистратор SBE 37SM. Два СТД-регистратора SBE 37SM установлены в центральной части бухты Браганцаваген. Ведутся работы по отработке методики отбора проб донного грунта в бухте.
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