Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 10 по 16 августа 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.08.2022:
Температура воздуха: +6,6 °С
Атмосферное давление: 746,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75%
Ветер: С - СЗ, 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 15 по 16 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Выполнен анализ 2 образцов речных, 1 образца грунтовых, и 13 образцов озерных вод, отобранных составом сезонной экспедиции РАЭ-Ш в 2022 году, в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведенных измерений 32.
0. Выполнен анализ 10 образцов озерной воды, предоставленных гидрологическим отрядом в 2022 г., для определения неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN) и общего углерода (TC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 30. Полученные результаты ожидают рассмотрения сервисным инженером «Нордвестлаб».
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция). 
На станции «Поселок» проведена калибровка и замена тефлонового фильтра на анализаторе диоксида серы (AF22).
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)


Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3029 tif-файла спутников METОP, 430 tif- файлов спутника TERRA, 1027 tif-файлов спутника NPP (с 11 августа возобновлено фиксирование данных).
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
15 августа произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. 
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
10 августа демонтирован регистратор уровня и температуры воды из русла реки Эльза, установленный в 2017 году.
11 августа измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды на мутность.
12 августа производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды на мутность.
16 августа осуществлен полевой выход к подножию ледника Альдегонда. Измерено 3 расхода воды в 3 точках выхода ледниковых вод, отобрано 3 пробы воды для определения физических показателей потоков. Демонтировано 2 регистратора уровня и температуры воды.
Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек (4 пластины) на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. 
Выполнено 5 маршрутов с описанием морфологии  и предположительного генезиса форм рельефа и строения покрова четвертичных отложений. Выполнено подробное описание 5 разрезов, отобрано 64 образца для последующих анализов на датирование и определение микрофауны и 6 поверхностных проб. 
5. 	Экологический мониторинг
В районе пос. Пирамида произведен отбор 12 проб почвы (2 горизонта), 6 проб растительности (мох и сосудистые растения), 4 проб донных отложений, 3 проб природной воды, 3 проб воздушной взвеси (3 фильтра).
В  районе оз. Стемме произведен отбор 2 проб почвы (2 горизонта), 2 проб растительности (мох и сосудистые растения), 1 пробы донных отложений, 2 проб природной воды (2 горизонта), 3 проб воздушной взвеси (3 фильтра).
Произведен отбор 2 проб донных отложений в р. Грендален.
В акватории залива Билле-фьорд произведен отбор 4 проб морской воды (2 горизонта).
В ходе полевых работ, во всех точках отбора проб воды,  были произведены измерения температуры и растворенного кислорода
Выполнена подготовка проб для определения, биогенных элементов и произведено  определение pH и щелочности.  Для проб природной воды выполнена подготовка для определения компонентов минерального состава. Для проб морской воды, отобранных ранее, была выполнена подготовка для определения тяжёлых металлов (ТМ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических соединений (ХОС), концентрации взвеси. 
5. 	Метеорологические исследования
13 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Альдегонда,   совместно со специалистами  Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН был установлен ультразвуковой акустический анемометр для оценки турбулентных потоков.
[bookmark: _GoBack]15 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Западный Грёнфьорд.
5.  	Гляциологические исследования и мерзлотоведение
13 августа проведен полевой выход на ледник Альдегонда, проведены измерения скоростей абляции.
15 августа проведен полевой выход на ледник Западный Грёнфьорд, проведены измерения скоростей абляции.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
