Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 15 по 21 октября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 22.10.2025:
Температура воздуха: -2,1 °С
Атмосферное давление: 746 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87 %
Ветер: штиль. Без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 20.10 по 21.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 10 образцах поверхностных вод, отобранных по программе сезонной экспедиции, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 160.
2.2 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 17.10 и 21.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 17;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 12.
Выполнена фильтрация 3 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.3 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2130 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Гидрологические наблюдения
Велась подготовка оборудования для выполнения работ по программе зимних гидрологических наблюдений.

[bookmark: _GoBack]7. Разное
21.10 прошла инспекция работы ВППИ комиссией Норвежского управления связи (Nkom) и представителями Губернатора Шпицбергена согласно § 9 Предписания № 493 от 21 апреля 2017 года о создании, эксплуатации и использовании наземных станций спутниковой связи на Шпицбергене; замечаний к работе нет.
Осуществлялась профилактика транспортной техники и подготовка её к зимнему периоду.
Велся осмотр инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты в ходе подготовки зданий зимнему периоду.
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