Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 19 по 25 февраля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.02.2025:
Температура воздуха: +0,1 °С
Атмосферное давление: 740,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90 %
Ветер: С 1-2 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 25.02 по 26.02 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Повторно проведены химическая чистка ячеек детектора ии 6-ходого крана ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором: тесты пройдены успешно, начата подготовка к калибровке.
[bookmark: _GoBack]2.3 Выполнено техническое обслуживание системы получения сверхчистой воды Sartorius Arium mini.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, замена входных фильтров в газоанализаторах CO12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1746 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1025 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
25.02 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные  работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.
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