Зарегистрировано в Минюсте России 12 апреля 2007 г. N 9284


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2007 г. N 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ АКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДРУГОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росгидромета от 02.02.2011 N 33,
от 22.05.2013 N 246, от 06.08.2013 N 403, от 09.06.2015 N 354,
от 29.06.2016 N 286)

[bookmark: _GoBack]В связи с расширением номенклатуры средств активного воздействия и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 807 "Об утверждении Положения о приобретении, хранении и использовании средств активного воздействия специализированными организациями активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3763; 2005, N 7, ст. 560) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета, хранения и передачи средств активного воздействия одной специализированной организацией другой специализированной организации (далее - Инструкция).
2. Заместителям руководителя Росгидромета, начальникам управлений центрального аппарата Росгидромета, руководителям УГМС, ВС и других организаций и учреждений Росгидромета принять Инструкцию к руководству и исполнению.
3. Признать утратившим силу Приказ Росгидромета от 07.12.1999 N 141 "Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи средств активного воздействия одной специализированной организацией другой специализированной организации" (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2000 г., регистрационный N 2111).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росгидромета Дядюченко В.Н.

Руководитель Росгидромета
А.И.БЕДРИЦКИЙ





Приложение
к Приказу

Согласовано

Первый заместитель Министра
внутренних дел
Российской Федерации
А.А.ЧЕКАЛИН

Заместитель руководителя
Росгидромета
В.Н.ДЯДЮЧЕНКО

[bookmark: P47]ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ АКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДРУГОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росгидромета от 02.02.2011 N 33,
от 22.05.2013 N 246, от 06.08.2013 N 403, от 29.06.2016 N 286)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Положением о приобретении, хранении и использовании средств активного воздействия специализированными организациями активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. N 807.
1.2. К средствам активного воздействия относятся содержащие взрывчатые материалы изделия, указанные в Перечне средств активного воздействия (приложение 1), утвержденном Росгидрометом по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации.
1.3. На средства активного воздействия ведутся формуляры, являющиеся документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики, текущее состояние и сведения по эксплуатации. Формуляр оформляется в одном экземпляре на каждое средство (партию) активного воздействия и хранится в организации, осуществляющей хранение и учет движения средств активного воздействия.
1.4. Требования настоящей Инструкции о порядке учета, хранения и передачи средств активного воздействия одной специализированной организацией другой специализированной организации распространяются только на средства активного воздействия, в составе которых применяются изделия, содержащие взрывчатые и пиротехнические материалы (далее - ВМ).
Учет, хранение и передача средств активного воздействия, в составе которых не содержатся ВМ, а также реагентов осуществляются в порядке, установленном для учета, хранения и приема-передачи материальных ценностей общего назначения.
1.5. Контроль за соблюдением установленного порядка учета, хранения и оборота средств активного воздействия, содержащих ВМ, и их охраны осуществляют федеральные и региональные органы исполнительной власти, в ведении которых используются такие средства, а также органы внутренних дел.

2. Порядок хранения средств активного воздействия,
содержащих ВМ

2.1. Хранение средств активного воздействия, содержащих ВМ, должно осуществляться в охраняемых центральных складах (хранилищах) и временных складах, отвечающих установленным требованиям. Хранение средств активного воздействия должно исключать их утрату и порчу.
2.2. Центральные склады в специализированных организациях предназначаются для длительного хранения средств активного воздействия.
2.3. Временные (краткосрочные) склады создаются на период (сезон) проведения работ по активному воздействию для хранения требуемого по технологии количества средств активного воздействия непосредственно на пунктах воздействия и охраняются персоналом пункта воздействия. В межсезонный период оставшиеся на пунктах воздействия средства активного воздействия вывозятся на центральный склад.
2.4. Организации разрабатывают на каждый постоянный и временный склад паспорт, один экземпляр которого должен находиться на рабочем месте заведующего складом.
2.5. Склады (хранилища) средств активного воздействия в нерабочее время должны быть закрыты на замки и опломбированы.

3. Порядок учета средств активного воздействия,
содержащих ВМ, и передачи их одной специализированной
организацией другой специализированной организации

3.1. Доставленные на места хранения средства активного воздействия, содержащие ВМ, помещаются в хранилища и приходуются на основании заводских (транспортных) документов, наряда-накладной.
3.2. Специализированным организациям по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы необходимо вести учет средств активного воздействия, содержащих ВМ, на складах в Книге учета прихода и расхода средств активного воздействия (Приложение 2, форма 1).
[bookmark: P80]3.3. Передача средств активного воздействия одной специализированной организацией другой специализированной организации осуществляется только после согласования с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся специализированные организации.
[bookmark: P81]3.4. Книга учета прихода и расхода средств активного воздействия, содержащих ВМ, должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью руководителя специализированной организации. Книга ведется заведующим складом. Средства активного воздействия с ВМ каждого наименования должны учитываться раздельно. Остаток средств активного воздействия по каждому наименованию должен быть подсчитан и занесен в Книгу на конец текущих суток, если их количество изменилось за сутки.
3.5. Наряд-накладная (Приложение 3, форма 2) служит для учета передачи средств активного воздействия, содержащих ВМ, одной специализированной организацией другой специализированной организации. Она выписывается бухгалтерией специализированной организации, в ведении которой находится склад, отпускающий изделия с ВМ, в четырех экземплярах, которые подписываются руководителем и главным (старшим) бухгалтером, регистрируются в специальной книге бухгалтерии с указанием порядкового номера, даты выдачи и наименования получателя.
Наряд-накладная выдается бухгалтерией получателю для предъявления на склад вместе с доверенностью на получение средств активного воздействия с ВМ.
Заведующий складом, отпустив изделие с ВМ, один экземпляр наряда-накладной хранит на складе. Другой выдает получателю как сопроводительный документ и два экземпляра с доверенностью получателя передает в бухгалтерию. Один из экземпляров остается при бухгалтерской проводке для списания средств активного воздействия с ВМ со склада, а другой при счете или авизо направляется получателю.
В приходно-расходных документах не допускаются записи карандашом, помарки и подчистки записей, а всякого рода исправления выполняются проставлением новых цифр. Каждое исправление должно быть объяснено и подписано лицом, внесшим его.
Перечисленные в пп. 3.3 и 3.4 приходно-расходные документы должны храниться в специализированной организации по активному воздействию не менее трех лет. На складе средств активного воздействия с ВМ должны быть образцы подписей лиц, имеющих право подписывать наряды-накладные на отпуск изделий с ВМ, а также образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход таких изделий. Образцы подписей заверяются руководителем специализированной организации. Отпуск изделий с ВМ по указанным документам, подписанным другими лицами, запрещается.
3.6. Бухгалтерия специализированной организации ведет учет прихода и расхода средств активного воздействия на основании приходно-расходных документов, представляемых заведующими складами.
3.7. Для получения средств активного воздействия, прибывших на станцию железной дороги, пристань, другой транспортный пункт, руководитель специализированной организации направляет ответственного за прием работника с доверенностью.
3.8. Правильность учета, хранения и наличия средств активного воздействия, содержащих ВМ, на складах и в местах расхода при проведении операций по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы проверяется ежемесячно лицами, назначенными руководителем специализированной организации, и периодически представителями вышестоящей организации. Допускается не распаковывать невскрытые ящики с изделиями с ВМ при исправности и целостности пломбы и упаковки.
В случае выявления при проверке недостачи или излишков изделий с ВМ об этом немедленно сообщается руководителю специализированной организации для принятия необходимых мер.





Приложение 1
к Инструкции

Утверждаю
Руководитель Росгидромета
А.И.БЕДРИЦКИЙ
19 сентября 2006 г.

Согласовано

Министерство внутренних дел
Российской Федерации
А.А.ЧЕКАЛИН
05.04.2006

Министерство обороны
Российской Федерации
Ю.Н.БАЛУЕВСКИЙ
15 июля 2006 г.

[bookmark: P116]ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росгидромета от 02.02.2011 N 33,
от 22.05.2013 N 246, от 06.08.2013 N 403, от 09.06.2015 N 354,
от 29.06.2016 N 286)


	N п/п
	Наименование
	Основные характеристики

	1. При работах по защите сельскохозяйственных культур от градобития

	1.1
	Метеорологическая радиолокационная станция МРЛ-5
	Длина волны, см - 3,2 и 10
Импульсная мощность, кВт - 250 и 800
Потребляемая мощность, кВт - 14
Радиус обзора, км - до 300

	1.2
	Установка для запуска противоградовых ракет ТКБ-040 и ее модификации
	Количество направляющих стволов, шт. - 12
Углы наведения, градус
- по вертикали 20  85
- по горизонту - 360

	1.3
	Установка для запуска противоградовых ракет "Элия" и ее модификации
	Количество направляющих стволов, шт. - 16
Углы наведения, градус
- по вертикали - 35  76
- по горизонту - 360

	1.4
	Пусковая установка "Алан-МЗ" и ее модификации
	Количество направляющих стволов, шт. - 36
Углы наведения градус
- по вертикали - 30  85
- по горизонту - 360

	1.5
	Противоградовая ракета "Алазань" и ее модификации
	Калибр, мм - 82,5
Масса, кг - 8,8
Масса шашки активного дыма, кг - 0,66
Максимальная высота траектории, км - 9,3
Дальность полета, км - 12
Система самоликвидации в воздухе - взрыв эластичного ВВ массой 0,24 кг

	1.6
	Противоградовая ракета "Алан-2" и ее модификации
	Калибр, мм - 69
Масса, кг - 6,3
Масса реагента, кг - 2,2
Высота подъема, км - 10
Максимальная дальность полета, км - 14
Система обеспечения безопасности - парашют

	1.7
	Малогабаритное противоградовое изделие "Ас" и его модификации
	Состав: противоградовая ракета и стартовый ускоритель.
Ракетный двигатель на основе льдообразующего топлива с системой самоликвидации корпуса отработавшей ракеты без применения взрывчатых материалов
Калибр, мм - 57
Общая длина, мм - 707
Полетная длина, мм - 520
Масса в сборе с ускорителем, кг - 1,8
Масса (стартовая), кг - 1,41
Масса льдообразующего топлива - кристаллизующего реагента, кг - 0,83
Радиус засева облаков, км - 10,7
Максимальная высота траектории, км - 10,8

	(п. 1.7 введен Приказом Росгидромета от 09.06.2015 N 354)

	1.8
	Доплеровский метеорологический радиолокатор ДМРЛ-10
	Длина волны, см - 10
Импульсная мощность (без сжатия/со сжатием), кВт - 5/300
Потребляемая мощность, кВт - 8
Радиус обзора, км - 250
Измеряемая радиальная скорость, м/с - +/-50
Полностью твердотельный
Программное обеспечение для управления противоградовыми операциями, штормооповещения, метеообеспечения авиации "АСУ-ДМРЛ-10"

	(п. 1.8 введен Приказом Росгидромета от 29.06.2016 N 286)

	2. При работах по предупредительному спуску снежных лавин

	2.1
	100-миллиметровая зенитная пушка КС-19 с унитарным выстрелом УОФ-412 с осколочно-фугасным зарядом ОФ-412
	Калибр, мм - 100
Вес пушки, кг - 9350
Вес снаряда, кг - 15,6
Вес заряда, кг - 5,5
Расстояние полета снаряда
- по дальности, км - 21
- по высоте, км - 15
Скорострельность - 15 выстрелов в мин.

	2.2
	100-миллиметровая противотанковая
пушка БС-3
	Калибр, мм - 100
Вес пушки, кг - 3460
Вес снаряда, кг - 15,6
Дальность действия, км - 21
Сектор вертикальной наводки - от -5° до +45°
Угол горизонтальной наводки - 58°
Скорострельность - 8 - 10 выстрелов в мин.

	2.3
	Газовая пушка "GAZ.EX"
	Объем газовой пушки, м3 - 0,8 - 4,5
Расход газа при нормальном атмосферном давлении:
кислород, м3 - 0,6 - 3,0, пропан, г - 220 - 1200
Тротиловый эквивалент эффективного воздействия на снежный покров, кг - 7 - 80

	(пп. 2.3 введен Приказом Росгидромета от 02.02.2011 N 33)

	2.4
	Гранатомет магазинный ГМ-94 43-мм
	Тип выстрела - 43-мм гранаты ВГМ-93.100
Прицельная дальность стрельбы, м - до 300
Максимальная дальность стрельбы, м - до 600
Емкость магазина, выстрел - 3 + 1 в патроннике
Масса гранатомета, кг - 4,8
Габаритные размеры гранатомета, мм:
- с разложенным прикладом - 810 x 230 x 80
- со сложенным прикладом - 540 x 320 x 80

	(пп. 2.4 введен Приказом Росгидромета от 02.02.2011 N 33; в ред. Приказа Росгидромета от 29.06.2016 N 286)

	2.5
	Система активного воздействия на лавины "DAISY BELL"
	Высота, мм - 2450;
Диаметр, мм - 1550
Масса (без газовых баллонов), кг - 390
Газоемкость (в стандартной двухбаллонной конфигурации), взрывы - 65
Электроемкость: 4 часа непрерывных работ (максимум 200 взрывов)
Напряжение питания: переносной сменный блок 24 В перезаряжающийся
Пределы температур:
работа: -30 °C/+40 °C перезарядка: 0 °C/+35 °C хранение: -30 °C/+40 °C

	(пп. 2.5 введен Приказом Росгидромета от 22.05.2013 N 246)

	2.6
	Противолавинный выстрел ПЛВ-1,0, шифр "Нурис-В"
	Калибр, мм - 40
Длина, мм - 171
Масса, г - 417
Масса заряда в тротиловом эквиваленте, г - 300
Вероятность безотказного срабатывания при контакте со снегом или по дублирующему каналу, не менее - 0,999

	(пп. 2.6 введен Приказом Росгидромета от 22.05.2013 N 246)

	2.7
	Противолавинная переносная пусковая установка ПЛУ-1,0-П, шифр "Нурис-П"
	Масса, кг - 15
Габариты, мм - 790 x 630 x 540
Дальность метания выстрела, м - 100 ... 1000
Кучность метания выстрела (Вд, Вб), не более - 1/40
Угол вертикального наведения, градусов - 5 ... 45
Угол горизонтального наведения, градусов - 20
Транспортируется одним человеком

	(пп. 2.7 введен Приказом Росгидромета от 22.05.2013 N 246)

	2.8
	Противолавинная стационарная пусковая установка ПЛУ-1,0-С, шифр "Нурис-С"
	Масса, кг - 53
Габариты, мм - 790 x 630 x 540
Дальность метания выстрела, м - 100 ... 1000
Кучность метания выстрела (Вд, Вб), не более - 1/40
Угол вертикального наведения, градусов - -10 ... 45
Угол горизонтального наведения, градусов - 20
Устанавливается на грунте, в кузове или на прицепе автомобиля

	(пп. 2.8 введен Приказом Росгидромета от 22.05.2013 N 246)

	2.9
	Противолавинный комплекс "Снежная стрела"
	Масса, кг - 160
Габариты (без учета ствола), см - 100 x 80 x 70
Длина ствола, м - 4 и 6
Калибр ствола, мм - 83
Давление в пневмосистеме при выстреле, бар - от 5 до 30
Угол стрельбы (прицеливания), градус - 45 (от 20 до 45 с использованием специальной орудийной башни)
Угол заряда, градус - 10
Рабочий газ пневмосистемы - газообразный азот (баллон в 50 л под давлением в 200 бар)
Объем резервуара, л - 45
Максимальная дальность действия, м (при высоте местности над уровнем моря до 2000 м, при давлении в пневмосистеме 30 бар) -
при длине ствола 6 м - 2000
при длине ствола 4 м - 1600

	(пп. 2.9 введен Приказом Росгидромета от 06.08.2013 N 403)

	2.10
	Выстрел "Снежная стрела"
	Общая длина, см - 180
Калибр (= диаметр нажимной пластины), мм - 83
Внутренний диаметр стрелы, мм - 40
Общая масса без в/в-ва, кг - 1
Ход бойка, мм - 15
Масса пиротех-й цепи, г - 2
Масса загружаемого в/в-ва SECUBEX, кг - 2,2

	(пп. 2.10 введен Приказом Росгидромета от 06.08.2013 N 403)

	2.11
	Ручной заряд "SECUBEX" (предназначен для ручного подрыва в целях предупредительного спуска снежных лавин)
	Две составляющие:
SECUBEX S1 и SECUBEXS2 - химические в-ва класса 3 и 8, не опасные для транспортировки, хранения и действий с ними. При глубоком перемешивании становятся взрывоопасным в-вом.
Объем, л - 2
Плотность - 1,1
Тротиловый экв-т, кг - 2,7
Детонатор, г - 2
Шнур, м - 30
Пульт управления, ед. - 1
Продолжительность использования, час - 4
Время стерилизации, час - 48 (по истечении данного срока риск взрыва отсутствует)

	(пп. 2.11 введен Приказом Росгидромета от 06.08.2013 N 403)

	3. При работах по искусственному регулированию осадков (используются самолеты-метеолаборатории и самолеты воздействия, оснащенные бортовым оборудованием для внесения реагентов в облака)

	3.1
	Кассетный держатель КДС-155 для пиропатронов ПВ-50 и пиротехнических генераторов САГ-ПМ
	Бортовой комплект ПВ-50, САГ-ПМ, шт. - 180

	3.1.1
	Пиропатрон ПВ-50 и его модификации
	Масса пиропатрона, г - 1055
Масса пиросостава, г - 320
Длина трассы горения, км - 3,5
Реагент - йодистое серебро
Высота применения, км - 3 - 8
Время горения состава, сек. - 60

	3.1.2
	Пиротехнический генератор САГ-ПМ и его модификации
	Масса, г - 100  760
Масса пиросостава, г - 40  340
Реагент - йодистое серебро
Высота применения, км - до 3
Время горения состава, сек. - 75 +/- 10

	3.2
	Автомат сброса отражателей АСО-2И и его модификации для отстрела пиропатронов ПВ-26
	Бортовой комплект ПВ-26, шт. - 384
Отстрел по 4 и 16 патронов в серии через 0,3 и 1 сек.

	3.3
	Устройство выброса УВ-26 и его модификации для пиропатронов ПВ-26
	Бортовой комплект ПВ-26, шт. - 256
Отстрел по 2 - 15 патронов в серии с интервалом 0,125 - 8 сек.

	3.3.1
	Пиропатрон ПВ-26 и его модификации
	Масса пиропатрона, г - 80
Масса пиросостава, г - 34
Высота применения, км - 3 - 8
Время горения состава, сек. - 60

	3.4
	Углекислотный комплекс сброса гранул твердой углекислоты
- дозатор СМК-0000
- изотермический контейнер гранул твердой углекислоты:
	Расход, кг/мин. - 0,5 - 20

	
	СТК-4
	Емкость, кг - 350

	
	ТК-100ч
	Емкость, кг - 2000

	3.5
	Генератор мелкодисперсных частиц льда авиационный для диспергирования реагента - жидкого азота ГМЧЛ-А
	Масса незаправленного генератора, кг - 83
Максимальная масса заправляемого жидкого азота, кг - 96
Бортовой запас жидкого азота, кг - 40 - 120
Расход жидкого азота, кг/ч - 1,5

	3.6
	Генератор льдообразующего аэрозоля на базе 105 мм фейерверочного изделия ГЛА-105
	Масса, кг - 0,8
Масса пиросостава, кг - 0,11
Реагент - йодистое серебро
Высота подъема, м - не менее 150
Время работы, сек. - 7 ... 9

	(пп. 3.6 введен Приказом Росгидромета от 02.02.2011 N 33)

	3.7
	Устройство для запуска генератора льдообразующего аэрозоля ГЛА-105
	Диаметр, мм - 105
Длина, мм - 400

	(пп. 3.7 введен Приказом Росгидромета от 02.02.2011 N 33)

	3.8
	Наземный аэрозольный генератор НАГ и его модификации
	Масса батареи, кг - 12
Масса пиросостава, кг - 1,7
Время работы батареи, мин. - 75 + 5

	(пп. 3.8 введен Приказом Росгидромета от 02.02.2011 N 33)

	4. При работах по рассеянию туманов

	4.1
	Генератор мелкодисперсных частиц льда (наземный) для диспергирования реагента жидкого азота ГМЧЛ-Н-40
	Масса незаправленного генератора, кг - 20
Масса заправленного генератора, кг - 50
Массовый расход реагента, кг/ч: - при работе одной форсунки - 1,5
- при работе двух форсунок - 3,0
Резерв - в стандартных баллонах до 40 кг



--------------------------------
<*> Сноска исключена. - Приказ Росгидромета от 29.06.2016 N 286.





Приложение 2
к Инструкции

Форма 1

__________________________________________________________________
           (наименование специализированной организации
          по активному воздействию на метеорологические
                 и другие геофизические процессы)

[bookmark: P402]                              КНИГА
      учета прихода и расхода средств активного воздействия,
                 содержащих взрывчатые материалы

                                                Начато:





Приложение 3
к Инструкции

Форма 2 (типовая)

__________________________________________________________________
           (наименование специализированной организации
      по активному воздействию на метеорологические и другие
                     геофизические процессы)

[bookmark: P422]                     НАРЯД-НАКЛАДНАЯ N _____

Складу средства активного
воздействия _________________

Отпустить для

через _______________________

    Дата отпуска

	Наименование средств активного воздействия, содержащих ВМ
	Единица измерения
	Затребовано
	Отпущено
	Подпись выдавшего изделие с ВМ
	Подпись получившего изделие с ВМ

	
	
	
	количество
	завод-изготовитель
	дата изготовления
	номер партии изделия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель специализированной
организации

Главный (старший) бухгалтер

Форма 2 (продолжение)

__________________________________________________________________
    (наименование средств активного воздействия, содержащих ВМ)

	Приход
	Расход

	число, месяц
	остаток на каждое число
	откуда, по каким документам получено
	дата изготовления
	приход на сутки
	всего с начала месяца
	число, месяц
	куда, по каким документам отпущено
	номер партии изделия
	расход за сутки
	всего с начала месяца
	подпись проверявшего
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