Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 11 по 17 февраля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 18.02.2026:
Температура воздуха: -17,5 °С
Атмосферное давление: 762 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 66 %
Ветер: В-Ю-В 3 м/с, порывы 5 м/с
Осадки: малоооблачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
С 17.02 по 18.02 производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 17.02 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
0. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр анализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1584 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 17.02 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса, заменён аккумулятор.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
13.02 произведена снегомерная съёмка на снегомерном профиле с отбором проб для гидрохимического анализа.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
Подготовлено оборудование для работы. В долине Грёндален проверено состояние термометрической скважины. Велась подготовка к выполнению работ в долине Рейндален.
7.2. Гляцио-геофизические наблюдения
Расконсервировано и подготовлено к работе георадиолокационное оборудование. 17.02 на леднике Альдегонда проверено состояние и считаны данные термокос.

8. Разное
16.02 выполнен технический выезд в пос. Лонгйирбюен на снегоходах, доставлено топливо для проведения экспедиционных работ.
Велась подготовка полевого оснащения и научного оборудования к проведению полевых работ в долине Рейндален.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.
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