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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2015 г. N 436

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с частью пятой статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590, N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322, 2013, N 49, ст. 6339; 2014, N 26, ст. 3366, N 30, ст. 4255; 2015, N 29, ст. 4359) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. N 424 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2013 г., регистрационный N 27035; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, N 16).

Министр
С.Е.ДОНСКОЙ






Утвержден
приказом Минприроды России
от 19.10.2015 N 436
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	N
	Измерения
	Обязательные метрологические требования к измерениям

	
	
	Диапазон измерений
	Предельно допустимая погрешность

	1
	2
	3
	4

	Основные измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

	1.
	Измерение мгновенной скорости ветра, Vмгн, м/с
	От 1 до 55 м/с
	 м/с для Vмгн  5 м/с;
 для Vмгн  5 м/с

	2.
	Измерение направления ветра, градус
	От 0° до 360°
	

	3.
	Измерение атмосферного давления, гПа
	600 до 1070 гПа
	 гПа

	4.
	Измерение относительной влажности воздуха, %
	От 10% до 98%
	 для t  минус 10 °C;
 для t < минус 10 °C

	5.
	Измерение температуры воздуха t, °C
	От минус 50 до 50° C
	 °C
для t  минус 30 °C;
 °C
для t < минус 30 °C

	6.
	Измерение температуры подстилающей поверхности почвы, °C
	От минус 60 до 70° C
	 °C

	7.
	Измерение температуры почвы на различных глубинах
	
	

	
	- на оголенном участке, °C
	От минус 10 до 50° C
	 °C

	
	- под естественным покровом, °C
	От минус 20 до 30° C
	 °C

	8.
	Измерение количества атмосферных осадков, мм
	От 0 до 200 мм
	 мм

	9.
	Измерение высоты снежного покрова, см
	От 0 до 1000 см
	 см

	10.
	Измерение продолжительности солнечного сияния, ч
	От 0 до 24 ч
	 ч

	11.
	Измерение высоты нижней границы облаков, м
	От 15 до 2000 м
	 м для ВНГО  100 м;
 для ВНГО > 100 м

	12.
	Измерение метеорологической оптической дальности (МОД), м
	
	 для МОД  250 м;
 для МОД < (250  3000) м;

	
	- для авиационной сети
	От 20 до 50000 м
	

	
	- для синоптической сети
	От 50 до 50000 м
	 для МОД > 3000 м

	13.
	Измерение прямой солнечной радиации, кВт/м2
	От 0,04 до 1,10 кВт/м2
	

	14.
	Измерение ультрафиолетовой солнечной радиации, Вт/м2
	От 5 · 10-3 до 2 · 10-2 Вт/м2
	

	15.
	Измерение суммарной, рассеянной, отраженной солнечной радиации, кВт/м2
	От 0,01 до 1,6 кВт/м2
	

	16.
	Измерение радиационного баланса, кВт/м2
	От 0,01 до 1,10 кВт/м2
	

	17.
	Измерения температуры на глубине узла кущения, °C
	От минус 30 до 50 °C
	 °C

	18.
	Измерение температуры пахотного слоя почвы, °C
	От 0 до 50 °C
	 °C

	19.
	Измерение влажности почвы, %
	От 3 до 45%
	

	20.
	Измерение массы, кг:
	
	

	
	- растительной
	От 0,005 до 10 кг
	 кг

	
	- почвы
	От 0,005 до 0,5 кг
	 кг

	21.
	Измерение температуры воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы, °C
	От минус 90 до 50 °C
	От поверхности Земли до уровня 100 гПа:  °C На уровнях выше 100 гПа:  °C

	22.
	Измерение относительной влажности воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы, %
	От 0 до 98%
	От поверхности Земли до уровня тропопаузы: 

	23.
	Измерение скорости водного потока, м/с
	От 0,01 до 5,0 м/с
	

	24.
	Измерение температуры воды на водотоках, °C
	От минус 10 до 30 °C
	 °C

	25.
	Измерение уровня воды на водотоках H, м
	От 0 до 20,0 м
	 м

	26.
	Измерение температуры моря, °C
	От минус 5 до 45 °C
	 °C

	27.
	Измерение скорости морских течений, м/с
	От 0,001 до 6 м/с
	 м/с

	28.
	Измерение солености морской воды, ПЕС
	От 0 до 40 ПЕС
	 до 0,1 ПЕС

	29.
	Измерение гидростатического давления P, МПа
	От 0 до 60 МПа
	 до  МПа

	30.
	Измерение уровня моря, м
	От 0 до 12 м
	 м

	31.
	Измерение высоты волн H, м
	От 0 до 14 м
	 м при H  1,5 м;  м при H  5 м;  при H > 5 м

	32.
	Измерение периода волн, с
	От 1 до 100 с
	 с

	33.
	Измерение плотности потока протонов в околоземном космическом пространстве (для Ep = 0,1 кэВ  600 МэВ), см-2·с-1
	От 10 до 109 см-2·с-1
	

	34.
	Измерение плотности потока электронов в околоземном космическим пространстве (для Ee = 0,1 кэВ  10 МэВ), см-2·с-1
	От 10 до 109 см-2·с-1
	

	35.
	Измерение потока энергии рентгеновского излучения Солнца (для Er = 1  10 кэВ), Вт/м2
	От 10-8 до 10-2 Вт/м2
	

	36.
	Измерение магнитной индукции на земной поверхности, нТл
	От 10 до 105 нТл
	 нТл

	37.
	Измерение магнитной индукции в околоземном космическом пространстве, нТл
	 65000 нТл
	 нТл

	38.
	Измерение критической частоты слоя F2 ионосферы, МГц
	От 1 до 20 МГц
	 МГц

	39.
	Измерение минимальной действующей высоты области F, км
	От 200 до 500 км
	 км

	40.
	Измерение предельной частоты слоя Es ионосферы, МГц
	От 1 до 20 МГц
	 МГц

	41.
	Измерение полного электронного содержания ионосферы, м-2
	От 1016 до 1018 м-2
	 м-2

	42.
	Измерение потока энергии ультрафиолетового излучения Солнца (для  нм), Вт/м2
	От 5 · 10-3 до 2 · 10-2 Вт/м2
	%

	43.
	Измерение набега приведенной разности фаз двух когерентных сигналов (для f = 150 МГц  400 МГц), градус
	От 0° до 360°
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