Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 11 января по 17 января 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.01.2023:
Температура воздуха:  -15,0 °С
Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 88 %, пасмурно.
Ветер: В, 1 м/с,

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 16 по 17 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
0.  Начато написание плана работы для проведения повторной валидации аналитической методики анализа перфторированных соединений
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 16 января произведена калибровка анализаторов оксида и диоксида углерода, а также диоксида серы. На анализаторах оксида и диоксида углерода, диоксида серы и озона заменены тефлоновые и акриловые фильтры.
1.      Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2591 tif-файл спутников METОP, 8 tif- файлов спутника TERRA, 1473 tif-файла спутника NOAA.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 17 января произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Временно прекращены непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд. Причина – сбой в работе телеметрического оборудования передачи данных на сервер ААНИИ. Причины неисправности выясняются.
 
1. Геофизические наблюдения
4. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
4. [bookmark: _GoBack]Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

1. Ремонтные и хозяйственные работы
Завершены сантехнические работы и работы с вентиляционным оборудованием в тепловом узле Лабораторного комплекса №2. Начаты подготовительные работы по обновлению электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники  к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. 
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