Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 31 августа по 06 сентября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.09.2022:
Температура воздуха: +5,6 °С
Атмосферное давление: 754,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 94%
Ветер: Ю, 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 5 по 6 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, фосфатов, общего фосфора, кремния, азота нитритного, общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.
0. Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды, отобранных 01 сентября в прибрежной акватории залива Гренфьорд при использовании кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра «Mettler Toledo S220» и портативного термометра «GTH 175/Pt». Общее количество измерений 15.
0. При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:
- анализ 3 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 12.
- анализ 3 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 24.
- проводится постановка методики определения азота нитратного в морской воде (РД 52.10.745-2020; РД 52.10.243-92). Вводятся в эксплуатацию два кадмиевых редуктора.
0. Выполнено определение рН и солености 11 образцов грунтовой и 2 образцов речной воды, предоставленных отрядом геоморфологии в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г., при использовании кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра «Mettler Toledo S220». Общее количество измерений 78.
0. Оказано содействие в пробоподготовке и проведению анализа на биогены сотруднику ММБИ.
0.  Проведен анализ 7 образцов речных вод в 2-х параллельных измерениях на ионный состав, предоставленных отрядом геоморфологии в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г., при использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведенных измерений 14. 
0.  Выполнен анализ 3 образцов речных и 2 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом геоморфологии в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г., для определения содержания гидрокарбонатов при использовании титратора «Mettler Toledo T70» и механического одноканального титратора «Biohit Biotrate». Общее количество измерений 10. Выполнена калибровка электрода DGi-115SC.
0.  Проведена сублимационная сушка 10 проб донных отложений, отобранных ММБИ в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г. в заливе Гренфьорд, с использованием лиофилизатора «Martin Christ Alpha 1-4 LSC».
0.  Проведена минерализация 10 проб донных отложений, отобранных ММБИ в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г. в заливе Гренфьорд, с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 «Shimadzu». Общее количество подготовленных для анализа образцов - 20.
0. Проведено техническое обслуживание и химическая чистка дистилляторов GFL-2008 и GFL-2304.
0. Проведена калибровка автоматических дозаторов Биохит ТМ №14500404, №14500619; Биохит ГХ №16516620, №13657310, №15588672; Биохит Хром №16516218.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция). 
На станции «Поселок» проведена калибровка датчиков давления на анализаторе пыли (PM10), выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (СO12).
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1.	Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 85	
METOP-С	- 100

3.2.	Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве: 
NPP		- 99

3.3.	Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 100
NOAA-19	- 92

Для отправки по FTP было подготовлено 2172 tif-файла спутников METОP, 263 tif- файлов спутника TERRA, 1298 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
05 сентября произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записываются в память компьютера.
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
31 августа производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды на мутность.
Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
Ведется камеральная обработка полученных полевых материалов (палеогеографические исследования в юго-западной части Земли Оскара II).  
Идет подготовка 32 пластин и 9 проб осадков, отобранных в рамках аэропалинологического мониторинга, к дальнейшей химической обработке.
5. 	Океанографические исследования
03 сентября 2022 г. была выполнена площадная CTD-съёмка в заливе Грёнфьорд состоящая из 25 пяти профилирований. 
05 сентября 2022 г. в горле залива Ис-фьорд были проведены термохалинные измерения в пунктах океанографического полигона.
[bookmark: _GoBack]06 сентября 2022 г. удачно произведен подъем притопленной буйковой станции (ПАБС).
5. 	Отряд метеорологии
01 сентября проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Альдегонда, проверено рабочее состояние всего установленного на леднике оборудования.
5.  	Отряд гляциологии и мерзлотоведения
Проведены измерения скоростей абляции на леднике Альдегонда.
Разное
Оказана транспортная поддержка сотрудникам ИГРАН, ММБИ.
02 сентября в расположение РАЭ-Ш прибыл ведущий инженер сезонной экспедиции Рыжов И.В.
02 сентября выполнен тех. рейс в Лонгиир, произведена закупка топлива.
Ведутся кровельные работы на Жилом здании РАЭ-Ш (ПМГРЭ).  
Все сотрудники здоровы, нарушений ТБ нет. 


Зам. начальника ЗС РАЭ-Ш		                                   		Кочанова О.В.
