Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 28 января по 03 февраля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 04.02.2026:
Температура воздуха: -13,5 °С
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65 %
Ветер: С-С-В 6 м/с, порывы 10-12 м/с
Осадки: облачно с прояснениями, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 21.01 и 27.01 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 4 образцах; общее количество измерений 4;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
0. С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой выполнен анализа содержания хлорофилла а и других пигментов в 4 образцах морской воды. Общее количество измерений 8.
0. Выполнен анализ мутности 4 образцов морской воды портативным турбидиметром HI98703 Hanna. Количество измерений 8.
0. Произведен ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов и расходных материалов.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: плановая замена входного фильтра озонного монитора О342М, плановые замены сорбционного и пылевого фильтров, проверка герметичности фильтров и контактов ртутного монитора РА-915М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1280 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
03.02 произведены снегомерные съёмки и измерения глубины промерзания грунта в скважине на площадке CALM и в районе скв. №8а в долине реки Грён.

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.
Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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