Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 по 23 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 24.09.2025:
Температура воздуха: -0,6 °С
Атмосферное давление: 751,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 94 %
Ветер: ЮЮВ 4 м/с, порывы 6 м/с, снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 22.09 по 23.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 17 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических и мерзлотных исследований, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 225.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 20 образцах поверхностных вод, отобранных по программам гидрологических и мерзлотных исследований, с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 40.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 19.09 и 23.09 в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ по программе гидрохимических исследований. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 18 образцах; общее количество измерений 18;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.
2.4 При использовании спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проведена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 11 образцов морских и пресных вод по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 66.
2.5 Проанализировано содержание хлорофилла а и других пигментов в 14 образцах морской воды с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений: 28
2.6 Выполнен анализ 64 образцов морской воды из заливов Грёнфьорд и Исфьорд для определения содержания растворенного окрашенного органического вещества (CDOM) по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 192.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: Произведена корректировка времени и замена входного фильтра газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3025 tif-файла спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 22.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено завершающее измерение расходов воды с использованием измерителя потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на реках Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак.
Считаны данные самописцев и проведено измерение уровня воды нивелиром VEGA L30 на озёрах Бретьёрна, Стемме и Конгресс.
В отобранных пробах воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация, мутность.
Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке наблюдения за испарением.
6.2 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования
Выполнены маршруты:
17.09 на л. Альдегонда с промером 12 абляционных реек и отбором воды минерализованного источника для дальнейшего микробиологического анализа; 
19.09 в долину Тродален с отбором проб из минерализованных источников для микробиологического анализа;
21.09 в долину реки Холлендар для мониторинга криогенных процессов и описания морфологии термоцирка в средней части долины;
23.09 в долину Конгресс и долину Линне с целью измерения минерализации и степени насыщения кислородом выходов источников подземных вод, связанных с оз. Конгресс, и отбором газовых проб.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.
23.09 поднят из воды катер PolarCirkel для технического обслуживания. Навигационный период закрыт.
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