Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 ноября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 19.11.2025:
Температура воздуха: -8,7 °С
Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 76 %
Ветер: В-C-В 3-5 м/с, порывы 7 м/с.
Облачно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 18.11 по 19.11 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 14.11 и 18.11 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.2. Выполнен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 5 образцах морской вод фотометрическим методом с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 10. 
2.3. Проведена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в 8 образцах морской воды с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 48.
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: произведена замена узла ртутной лампы ртутного монитора РА-915АМ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 314 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобрана проба снега для химического анализа.
17.11 проведены измерения глубины промерзания почвы в скважине на площадке CALM Barentsburg, произведена снегомерная съёмка. В виду того, что снежный покров установился на 40-50% территории площадки CALM, а также малой мощности снежного покрова, снегосъёмка производилась только на расстоянии 10 м от скважины с измерением плотности снега в точках с мощностью ≥ 10 см (у самой скважины).

7. Разное
Велся периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Осуществлялась подготовка оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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