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за период с 03 по 09 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.06.2020:
Температура воздуха: +4,6 °С
Атмосферное давление: 1009,2 гПа
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: юг, 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 
1.2. В течение суток 08.06. – 09.06. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» начаты методические работы по определению показателей «линейность» и «правильность» при анализе на содержание перфторированных кислот в биологических объектах.
2.2.  Продолжаются работы по выявлению причин больших фоновых значений определяемых показателей на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L: определены площади пиков компонентов и линейность градуировочных графиков, построенных с использованием свежеприготовленных градуировочных растворов, восстановлено корректное положение шприца. Работы проводятся при содействии сервис-инженера ООО «Аналит Продактс».
2.3. Проанализированы 5 проб природной воды, отобранных из ледников и наледей отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на жидкостном ионном хроматографе LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором на содержание основных катионов и анионов (снято и обработано 10 хроматограмм).
2.4.  Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 5 пробах природной воды, отобранных из ледников и наледей отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo».
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора»: устранена ошибка излучателя УФ-лампы в УФ-анализаторе двуокиси серы AF22 посредством увеличения тока накала лампы и калибровки положения излучателя лампы в окне окуляра.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан 2 418 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 		.
08.06 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 
.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Выполнены пешие маршруты с обходом мерзлотоведческих термометрических скважин №№ 2,12,17,18,19.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 03 июня по 09 июня 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1.9°С
Максимальная: 5.6°С
Минимальная: - 1.0°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 03 июня по 09 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 8. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 03 июня по 09 июня – 1. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 03 июня по 09 июня – 57 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.
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