Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 05 по 11 августа 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 12.08.2026:
Температура воздуха: +2.7 °С
Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 70 %
Ветер: С-В 3 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: небольшая облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 10.08-11.08 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена проверка двух калибровочных кривых содержания азота нитратов в морской воде с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800 с непроточной кюветой.
2.2 Выполнен анализ содержания азота нитратов с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800 с непроточной кюветой в 23 пробах морской воды, отобранных по программе морских исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. Проведена статистическая обработка результатов и контроль качества.
2.3 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов методом титриметрии с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70 в 28 пробах поверхностной воды по программе сезонных гидрологических и криосферных исследований. Общее количество измерений 56.
[bookmark: _Hlk227773384]2.4 Выполнена плановая техническая промывка жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 6941 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 10.08 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнена регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 После сбоя восстановлено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Конгресс, Брюде, Васстак.
На оз. Конгресс выполнена батиметрическая съемка и отбор 15 проб воды для химического анализа с различных горизонтов на 5 точках, установлены автоматический самописец (уровнемер) Rugged Troll 100 и барометрический компенсатор Barologger In-Situ, считаны данные с логгеров Solinst, установленных ранее.
На реках Бретьёрна и Альдегонда установлены самописцы (уровнемеры) In-Situ Rugged Troll 100.
Произведены измерения испарения с поверхности почвы и замеры мощности деятельного слоя на специальной площадке.
В химико-аналитической лаборатории проанализированы семь образцов речной воды для расчета стока твердых наносов и подготовлены 15 образцов озерной воды для последующего анализа содержания основных ионов.
6.2 Палеогеографические исследования 
Совместный с ВНИИОкеангеология полевой лагерь переброшен на северное побережье Энгельсбухты.  Выполнены два пешеходных маршрута по равнинам Лейнстранда и Сарсойра. Отобраны образцы: 2 поверхностных проб, 4 – для малакофаунистичесикого анализа, 1 – для макрофаунистического анализа, 4 – для радиоуглеродного датирования, в том числе один образец для AMS-датирования.
6.3 Океанологические исследования 
Выполнены повторные зондирования и термохалинные измерения на 6 станциях океанографического полигона в заливе Грёнфьорд 06.08. Зондирования сопровождались отбором проб воды для производства гидрохимических работ.
Выполнены термохалинные измерения в 16 пунктах океанографического полигона на продольном разрезе в заливах Исфьорд и Биллефьорд 11.08, проведен отбор проб воды для производства гидрохимических и гидробиологических  исследований.
6.4 Гидрохимические и гидробиологические исследования
На 14 океанографических странциях в заливах Грёнфьорд, Исфьорд и Биллефьорд отобраны 84 серии образцов морской воды с различных горизонтов.
В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ содержания в образцах биогенных компонентов (фосфатов, силикатов, нитритов, 216 определений) фотометрическим методом на Shimadzu UV-1800 и 108 измерений pH и общей щелочности методом титрованияна на Mettler Toledo T70.
Методом Винклера определено содержание растворенного кислорода в 36 образцах.
Проанализирована мутность в 21 пробе воды.
Выполнена подготовка образцов для гидробиологических исследований: подготовлены 6 проб к анализу содержания хлорофилла «а», 6 — концентрации и видового состава фитопланктон и 3 — концентрации и видового состава зоопланктона. Проанализирован видовой состав зоопланктона на 2-х станциях залива Грёнфьорд с помощью бинокуляра.
6.5 Метеорологические наблюдения
Выполнен маршрут на ледник Западный Грёнфьорд, измерено альбедо поверхности на 16 точках.
Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: осуществлена съёмка альбедо в 30 точках, проведены технические работы: заменен некорректно-работающий верхний датчик влажности на стационарной АМС на верхней морене ледника Альдегонда, проверена работа теплобалансовой установки и облачной камеры в центральной части ледника, выполнена коррекция вытаявших элементов конструкции, демонтирован один из двух даталоггеров на стационарной АМС в нижней части ледника, выявлены неисправности в работе датчика направления ветра, все остальные датчики переключены на оставшийся даталоггер.
6.6 Криосферные исследования
Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Альдегонда на 12 гляциологических рейках, две из них переустановлены.
Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Западный Грёнфьорд на 6 гляциологических рейках.
[bookmark: _GoBack]Отобраны образцы на источнике Конгресс для анализа микробиологического, гидрохимического и изотопного составов. Образцы обработаны в химико-аналитической лаборатории.

7. Разное
Оказано содействие сотрудникам ВНИИОкеангеология, ИА РАН и ПАБСИ КНЦ РАН в проведении полевых работ в районах залива Конгсфьорд и Энгельсбухты. Дважды в день в полевой лагерь передавался прогноз погоды.
Оказана помощь сотрудникам ИГ РАН в заброске на западный берег Грёнфьорда.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
