Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 по 23 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 31.07.2024:
Температура воздуха: + 9,0°С
Атмосферное давление: 761,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 89%
Ветер: Ю-Ю-З 1 м/с
Осадки: пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 30 по 31 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14. 
2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота  в 7 образцах речной воды с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.
2.3 Выполнены анализ содержания гидрокарбонатов титриметричсеким методом в 7 образцах речной воды с помощью рН-метра Mettler Toledo S220  и автоматической бюретки. Общее количество измерений 14.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 25.07 выполнена калибровка газоанализатора AF22 стандартными газами SO2 и H2S. 29.07 выполнена калибровка газоанализатора CO12 стандартными газами СО и СО2.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4274 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2433 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
30.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
24.07 выполнялись работы в химико-аналитической лаборатории, произведена фильтрация 7 проб речной воды для определения содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа;
25.07 подготовка оборудования к проведению CTD-зондирования на оз. Стемме, выполнены измерения на площадке для наблюдения за испаренением с поверхности почвы;
26.07 проведено CTD-зондирование на оз. Стемме и отбор образцов озёрной воды в одной точке с 3-х горизонтов;
29.07 выполнялась обработка проб озёрной воды в химико-аналитической лаборатории;
30.07 измерены расходы воды и отобраны пробы воды на р. Грён.

6.2. Гляциологические наблюдения
[bookmark: _GoBack]24.07 начальник отряда гляциологии и мерзлотоведения Демидов В.Э. прибыл в расположение РАЭ-Ш в пос. Баренцбург после завершения полевых работ в пос. Пирамида совместно с сотрудниками ИФХиБПП РАН. 26.07 выполнены гляциологические измерения на 7 точках на леднике Западный Грёнфьорд. 30.07 выполнены измерения абляции на 13 точках на леднике Альдегонда, переустановлена одна абляционная рейка, выполнено считывание данных термокос, установленных весной 2024 г.

6.3. Палеогеографические наблюдения
В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология  выполнялись полевые исследования в районе Дальбер бухты (Земля  Оскара II, о-в Зап. Шпицберген): выполнено 2 геоморфологических маршрута, отобрана 1 проба четвертичных отложений на радиоуглеродный анализ и 1 проба – на макроанализ.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Велась прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.
Оказаны логистическая помощь сотрудникам ИГ РАН и ПАБСИ КНЦ РАН при проведении полевых работ на леднике Альденгда.
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