Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 08 по 14 июля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 24.06.2026:
Температура воздуха: +8 °С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 71 %
Ветер: З 6 м/с, порывы 10 м/с
Осадки: без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 13.07-14.07 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Построена калибровочные кривые для двух диапазонов концентрации для определения содержания кремния силикатов в морской воде фотометрическим методом в виде синей формы с исползованием Shimadzu UV-1800ю Выполено 168 измерений, определен коэффициент корреляции.
2.2 Выполнена переаттестация стандратов кремния с истекшим сроком годности с использованием свежего ГСО кремния на спектрофотометре Shimadzu UV-1800.
[bookmark: _Hlk227773384]2.3 Выполнено плановое техническое обслуживание жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором: проведена промывка насосов и длительная (48 часов) промывка линий подвижными фазами с последующей проверкой стабильности фонового сигнала.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр газоанализатора озона О342М в плановом порядке.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 6998 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 14.07 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.
5.4 Проводилось непрерывное измерения трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
[bookmark: _GoBack]5.5 Производилось непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода воды с отбором образца воды для химического анализа и расчета стока содержания взвешенного везства на р. Грён.
Произведены измерения испарения с поверхности почвы на специальной площадке.
6.2 Палеогеографические исследования 
Велась подготовка к проведению полевых палеогеографических и геоморфологических исследований в полевом лагере, лабораторные работы.

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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