Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 06 по 12 декабря 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.12.2023:
Температура воздуха: - 0,0°С
Атмосферное давление: 737,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 86%
Ветер: Ю 2 м/с,.
Осадки: слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с12 по 13 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Закончена поверка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L по методике производителя, выявлена необходимость регенерации катализатора и обновлении калибровочной зависимости, создания двух разных калибровок для стандартных проб и проб с высокой солёностью и внедрения мероприятий для улучшения репрезентативности результатов при большом потоке проб в весенне-летний сезон.
2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.3 Велась инвентаризаия склада лабораторной пластиковой посуды.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3056 tif-файлов спутников METОP, 3 tif-файла спутника TERRA, 1047 tif-файлов спутника NOAA, 1232 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
12.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.


5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
[bookmark: _GoBack]Вследствие возникновения протечек демонтирован узел подачи и учёта холодной воды и подключения системы пожаротушения в Лабораторном корпусе №1. С помощью ГТ «Арктикуголь» изготавливался новый узел.
Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.
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