Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 07 по 13 мая  2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.05.2025 г.
Температура воздуха: +1,3 °С
Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77 %
Ветер: Ю, 7 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI, а также ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.
С 13 по 14.05 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. При использовании автотитратора Mettler Toledo T70 выполнен анализ на общую щёлочность в морской воде потенциометрическим методом для 15 образцов морской воды из залива Исфьорд, отобранных океанографическим отрядом на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген». Общее количество измерений: 66.
2.2. Проанализированы 11 образцов поверхностных вод на содержание основных анионов и катионов, предоставленных в рамках экологического мониторинга НПО «Тайфун». Анализ выполнялся на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 122.
2.3. Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» и жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
2.4. Продолжается лабораторная подготовка образцов четвертичных отложений, отобранных в 2019 г. на Земле Норденшельда из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59, на диатомовый анализ. Выполнялось отмучивание в дистиллированной воде 29 образцов четвертичных отложений из данных разрезов, для 4-х из них процесс завершен. Для 2-х образцов созданы постоянные препараты с использованием среды Нафракс и на микроскопе Zeiss оценено содержание створок диатомовых водорослей, сделаны микрофотографии для определения вида обнаруженных диатомей. 
2.5. Выполнена плановая инспекция станции контроля качества атмосферного воздуха (ККАВ). 

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	-  81
METOP-С	-  99
NOAA-19	-  99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP		- 99
NOAA-20       - 98

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 103
NOAA-19	- 93

Для отправки по FTP было подготовлено 3503 tif-файла спутников METОP и 2272 tif-файлов спутника NOAA.
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С. 

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне: 13 мая произведена инспекция комплекса  и считаны данные. 
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5.1 Выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
5.2 Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ - излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
	
	6 Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
	6.2 Гидрологические наблюдения
Продолжаются ежедневные наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова. Выполнено определение рН и удельной электропроводности (УЭП) 18 проб снежного покрова, отобранных в период выполнения снегомерных съемок 
	6.4 Метеорологические наблюдения
07 мая выполнен выезд на ледник Альдегонда и демонтированы радиометр и термокоса. 09 мая завершены наблюдения за испарением снежного покрова. 
Полевые работы по программе метеорологических работ на весеннем этапе сезонной экспедиции завершены. 

7. Разное
08 мая из пос. Баренцбург убыли вед. инженеры сезонной экспедиции Кублицкий Ю.А. и Леонтьев П.А.
Продолжаются ремонтно-монтажные  работы в жилом корпусе №2 по прокладке труб теплоснабжения, а также на складе №2 (бывший склад ПМГРЭ). Осуществляется техническое обслуживание транспортной техники и снегоходов, снегоходы готовятся к консервации. Закуплено 200 л дизельного топлива у треста «Арктикуголь».
Оказана логистическая поддержка сотрудникам СЗФ ФГБУ «НПО «Тайфун» в отборе проб в районе оз. Стемме в рамках программы экологического мониторинга.
Сотрудникам ММБИ выделены грунтовая трубка и дночерпатель Петерсена для выполнения полевых работ согласно заявке, а также оказаны транспортные услуги. 
07 мая сотрудники сезонной экспедиции Кублицкий Ю.А. и Леонтьев П.А. выступили перед жителями пос. Баренцбург с докладом «Что скрывают озерные глубины? История Земли, записанная в донных отложениях».
Сотрудники ЗС РАЭ-Ш и сезонной экспедиции приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященные празднованию 80-ой годовщины Дня Победы,   организованные Генконсульством Российской Федерации на Шпицбергене и ФГУП «ГТ «Арктикуголь». 

[bookmark: _GoBack]Заместитель директора – начальник РАЭ-Ш			Ю.В. Угрюмов 
