Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 04 по 10 марта 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 11.03.2026:
Температура воздуха: -8,8 °С
Атмосферное давление: 746 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72 %
Ветер: В-Ю-В 7 м/с, порывы 11 м/с
Осадки: малоооблачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнено техническое обслуживание ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu: заменены катионная колонка и предколонка.
2.2 С использованием бюретки Biohit Biotrate выполнен анализ содержания растворенного кислорода методом Винклера. Общее количество измерений 4.
2.3 В период 09.03-10.03 выполнены полевые работы в рамках гидрохимических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1661 tif-файл спутников METOP, 536 tif-файлов спутника NOAA, 529 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
04.03 на л. Альдегонда проведена снегомерная съёмка по сокращенной методике.
05.03 измерены глубины промерзания почвы в скважинах на площадке CALM и плотность снежного покрова.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
С 08.03 полевые работы выполнялись с базированием в п. Пирамида. Оборудована термометрическая скважина глубиной 25 м косой со спутниковым передатчиком данных в бухте Петунья, велось обслуживание термокос на скважинах геотехнического мониторинга.
7.2. Гляцио-геофизические наблюдения
Велись исследования методами общей глубинной точки (ОГТ) и георадиолокации на леднике Фритьоф.
Выполнен мониторинг состояния и техническое обслуживание термометрических скважин на леднике Альдегонда, а также термометрической скважины №8а (сеть мониторинга состояния многолетнемерзлых пород).
7.3 Океанологические наблюдения
09-10.03 выполнены океанографические работы в акватории заливов Исфьорд, Биллефьорд и Грёнфьорд с борта судна Farm, компании Heningsen Transport and Guiding. Термохалинное зондирование водной толщи проведено на 27 станциях океанографического полигона.
[bookmark: _GoBack]В рамках гидрохимических и гидробиологических иследований отобраны пробы морской воды на заданных горизонтах на 7 станциях в заливе Исфьорд и 6 станциях в заливе Грёнфьорд для последующего анализа содержания биогенных компонентов, растворенного кислорода, рН, щелочности, окрашенного растворенного органического вещества, хлорофилла а и других пигментов, изотопов кислорода и водорода, биомассы фитопланктона и зоопланктона. Общее количество отобранных образцов 397. На борту проведены 78 измерений концентрации растворенного кислорода оптическим датчиком WTW FD.

8. Разное
05.03 выполнен технический снегоходный рейс в п. Лонгйир, доставлен бензин для выполнения экспедиционных работ.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велись профилактическое обслуживание и ремонт транспортной техники, ремонт полевого экспедиционного оборудования.
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