Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 20 по 26 апреля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.04.2022:
Температура воздуха: -17,0 °С
Атмосферное давление: 751,9 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80%
Ветер: ССВ, 8 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 25 по 26 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1  25 апреля отобраны 3 поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Гренфиорд. В лабораторных условиях определены рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». Общее количество измерений 12.
2.2 В 3 образцах морской воды, отобранных 25 апреля в прибрежной акватории залива Гренфиорд, с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой определены содержание хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых, пигментный индекс. Общее количество измерений 12.
2.3 На анализаторе общего углерода TOC-L выполнен анализ 18 образцов морской воды, отобранных в акватории залива Ис-фьор океанографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген». Проведено определение содержания растворенного органического углерода (DOC) при помощи метода определения нелетучего органического углерода (NPOC). Общее количество измерений 42. 
2.4 На анализаторе общего углерода TOC-L проведен анализ 8 образцов озерной воды и 2 образцов снега, отобранных отрядами гидрологии и экологического мониторинга сезонной экспедиции «Шпицберген в озере Стемме. Выполнены определения нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и рассчитана массовая концентрация гидрокарбонатов. Общее количество измерений 40. 
2.5 Проведены монтаж и настройка автоподатчика проб RONDO 20 автотитратора Mettler Toledo T70. По результатам работы оформлена инструкция по работе на приборе для операторов и проведено обучение сотрудника РАЭ-Ш работе на приборе.
2.6 Проведена калибровка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
2.7 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP подготовлено 2275 tif-файла спутников METОP, 382 tif- файлов спутника TERRA, 1287 tif-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 
25.04. произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
6.2. [bookmark: _Hlk65670834]Выполняются наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Океанографические исследования
17.04. выполнено зондом SBE19 термохалинное профилирование с отбором поверхностных проб на 18 станциях океанографического полигона на двух продольных разрезах в заливе Исфьорд. 
7.2. Гляцио-геофизические исследования
С 20 по 22 апреля были проведены радиолокационные измерения на ледниках Хёэльбреен и Хёрбуэбреен, имеющих общий язык и стекающих в долину Хёрбуэдален, выходящей к бухте Петунья к северу от пос. Пирамида. 
Зондирование ледников выполнялось по густой сети профилей общей протяжённостью 62,6 км, покрывающих всю доступную площадь ледников, с помощью георадара PulseEKKO Pro на частоте 50 МГц.
По предварительным данным максимальная измеренная толщина льда здесь достигает 150-160 м и ледники имеют частично политермическое строение. 
26 апреля были проведены опытно-методические работы на леднике Восточный Грёнфьорд для отработки методики наблюдений по методу ОГТ и тестированию различных режимов работы георадиолокационного оборудования.  

7.3. Гидрологические исследования
20 апреля в долине Грендален выполнены георадарный профиль длиной 50 км и снегомерная съемка.  Измерена высота снежного покрова в 60 точках, выполнены 11 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ. 
21 апреля на леднике Западный Гренфьорд выполнены георадарный профиль длиной 30 км и снегомерная съемка. Измерена высота снежного покрова в 44 точках, выполнены 4 шурфа, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ. 
23 апреля в долине Гренфьорд выполнены георадарный профиль длиной 30 км и снегомерная съемка. Измерена высота снежного покрова в 31 точке, выполнены 7 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ. 
26 апреля на леднике Альдегонда выполнены георадарный профиль длиной 20 км и снегомерная съемка.Измерена высота снежного покрова в 33 точках, выполнены 9 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ. 
 
7.4. Палеогеографические исследования
25 и 26 апреля отобраны пробоотборником Uwitec донные отложения на озерах Стемме (вскрытая мощность отложений 130 см) и Линне (вскрытая мощность отложений 200 см). Проводятся камеральные работы.
Работы по программе палеогеографических исследований весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.
7.5. Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов
25 и 26 апреля выполнены выезды на ледник Альдегонда. На запланированном маршруте проведены съемки альбедо в 2-х диапазонах. В каждой точке маршрута проводились измерения поглощения солнечной радиации в диапазоне ФАР (фотосинтетическая активная радиация) в верхнем слое снежного покрова, плотность верхнего слоя снежного покрова и температура поверхности. Отобраны пробы снега для анализа в лаборатории РНЦШ. 
Проверена работа оборудования теплобалансовой мачты, заменены элементы питания, с регистраторов скачаны данные за прошедшую неделю.
На нижней АМС ледника Альдегонда выполнена замена аккумуляторной батареи и солнечной панели. АМС перезапущена, и работает в штатном режиме.
Подготовлены и взвешены фильтры для анализа массы загрязняющих веществ в отобранных пробах снега.

7.6. Экологический мониторинг
- отобраны 2 пробы атмосферного воздуха, 6 проб снежного покрова и 4 пробы озёрной воды в пос. Пирамида и его окрестностях,
- отобраны 1 проба атмосферного воздуха и 2 пробы снежного покрова в пос. Баренцбург, 2 пробы снежного покрова на склоне г. Гренфьордфьеллет и на склоне г. Стурхеда,
- отобраны 3 пробы снежного покрова в долине р. Грендалсэльва.
- профильтрованы 10 проб и подготовлены фильтры для анализа взвеси на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических пестицидов (ХОП), полихлорированных бифенилов (ПХБ) и тяжёлых металлов (ТМ),
- экстрагированы 6 проб для определения ПАУ, ХОП и ПХБ.
- определены рН в 14 пробах воды и снежного покрова, ртуть в 10 пробах воды и снежного покрова, биогены в 12 пробах воды и снежного покрова и растворённого кислорода в 4 пробах воды.



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 20 апреля по 26 апреля 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -8.1˚С
Максимальная: 0.0˚С
Минимальная: -18.0˚С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 20 апреля по 26 апреля 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 20 апреля по 26 апреля 2022 года магнитных бурь – 4, периодов поглощения космического радиоизлучения – 5. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06». 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере c 20 апреля по 26 апреля 2022 года – 59 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
