Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 25 января по 31 января 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.02.2023:
Температура воздуха:  -10,0 °С
Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68 %, малооблачно.
Ветер: С-В, 2 м/с, порывы – 

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 30 по 31 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1.  Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu», и проверка имеющейся калибровки на воспроизводимость результатов.
2.2.  Проведена ревизия и подготовка к запуску генератора азота Noblegen NG6-35-LC/MS.
2.3.  Проведена замена промывочной подвижной фазы и последующая промывка: насосов LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» и автоматического дозатора SIL20A «Shimadzu».
2.4.  Устранена причина слабого охлаждения дистиллятора GFL-2008 в лаборатории экспресс-анализа.
2.5.  Ведется подготовка к проведению повторной валидации аналитической методики анализа перфторированных соединений.
2.6.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Для отправки по FTP было подготовлено 2456 tif-файлов спутников METОP, 18 tif-файлов спутника TERRA, 1487 tif-файла спутника NOAA, 1400 tif-файлов спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 30 января произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд, временно приостановлены по причине сбой в работе телеметрического оборудования.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
6.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
[bookmark: _GoBack]30 января в п. Баренцбург прибыли двое сотрудников сезонной экспедиции «Шпицберген» для проведения исследований многолетней мерзлоты.

8. Разное 
Продолжаются работы по обновлению электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада, а также подготовительные работы для последующей замены сантехнического оборудования в Лабораторном корпусе №2. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
