Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 марта по 28 марта 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.03.2023:
Температура воздуха:  - 13,0 °С
Атмосферное давление: 760,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 76%, облачно с прояснениями.
Ветер: В, 1 м/с, 
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 28 по 29 марта проводится отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.    Выполнен анализ 2 образцов снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга на  весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. Проведено:
· определение ионного состава, с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее число измерений 6. 
· определение содержания общего азота (TN), с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 4. 
0.    Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения содержания азота нитритного в природной воде (РД 52.24.381–2017).
0.  Окончена обработка данных, полученных с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu», для расчета предела количественного определения (LOQ) 34 перфторированных соединений.
0.  Проведено построение калибровочных кривых для 34 перфторированных соединений с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Начат расчет данных.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».  
3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3225 tif-файлов спутников METОP, 233 tif-файла спутника TERRA, 1990 tif-файлов спутника NOAA, 1184-файла спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.


4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 27.03. произведена инспекция, считаны данные градиентного метеокомплекса. Производится диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова.
Проводятся  спектральные наблюдений солнечного УФ-излучения ( AvaSpec) 
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216][bookmark: _GoBack]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Метеонаблюдения 
23.03. выполнен выезд на ледник  Альдегонда, где развернут комплекс приборов для измерения теплового и радиационного баланса поверхности ледника. Произведено считывание данных с термокосы. Продолжались работы по маршрутной съемке в поселке  Баренцбург. На данный момент выполнены работы в 6 точках. Выполнена установка испарителя, для проведения работ по прямым измерениям скорости испарения.

 Экологический мониторинг
В течение отчётного периода осуществлено:
- отбор 4 проб снежного покрова;
- отбор 2 проб озёрной воды;
- отбор 9 проб атмосферного аэрозоля в районе вертолётной площадки, оз. Биенде-Стемме и метеоплощадки ГМО «Баренцбург» (3 станции по 3 пробы с каждой).
В химико-аналитической лаборатории выполнены:
- измерение концентрации аммиака, сероводорода, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода в 9 пробах атмосферного воздуха;
- измерение в 2 пробах концентрации кремния, фосфат-ионов, нитрит-ионов, ртути, фосфора общего:
- измерение в 2 пробах озёрной воды концентрации растворённого кислорода;
- 21 фильтрация проб (7 проб по 3 раза каждая);
- пробоподготовка 5 проб на полиароматические углеводороды (ПАУ);
- пробоподготовка 5 проб на хлорорганические соединения (ХОС);
- определение общей щёлочности в 2 пробах;
- определение водородного показателя в 4 пробах.

7. Разное 
23 марта в расположение РАЭ-Ш состоялось мероприятие посвящённое 90-летию начала регулярных советских (российских) гидрометеорологических наблюдений на арх. Шпицберген (организация первой советской метеостанции в  пос. Баренцбург). В мероприятии участвовали сотрудники РАЭ-Ш, ГМО «Баренцбург» МУГМС, сотрудники Генерального консульства РФ на Шпицбергене, а также представители поселковой общественности. В расположение РАЭ-Ш организована фотовыставка, начальником ЗС РАЭ-Ш Новиковым А.Л. прочитана лекция «Этапы становления российских гидрометнаблюдений на Шпицбергене», первая в цикле лекций посвященных юбилейной дате. 24 марта сотрудники РАЭ-Ш и ГМО Баренцбург» МУГМС приняли участие в школьной конференции, ставшей частью юбилейных мероприятий.
Ведутся хозяйственные работы в расположении РАЭ-Ш. Выполняется профилактика оборудования и транспортной техники  в ходе выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
