Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
[bookmark: _GoBack]за период с 06 по 12 октября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.10.2021:
Температура воздуха: -2,2 °С
Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 93%
Ветер: направление ЮЮВ; 3 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое атмосферы с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра АЕ33 и  счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
 	02.10 – отключён эталометр SM-IV в связи с проведением работ по замене внутренних трубок.
08.10 – отключен счётчик частиц Grimm в связи с неисправностью системы воздушного насоса. Причины устанавливаются.
В период с  14:25 UTC 05.10 по 07:10 UTC 07.10  были временно отключены  счётчики частиц АЗ-10 и Grimm, аэталометр АЕ33 в связи с ухудшением погодных условий. 
В течение суток с 11 по 12.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 Выполнен анализ одного образца грунтовых вод на определение содержания неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu»
2.2 Выполнен анализ 40 образцов морской воды, отобранных океанологическим отрядом в период проведения сезонной экспедиции «Шпицберген», для определения содержания растворенного органического углерода (DOC) и общего органического углерода (TOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Из них для 17 образцов дополнительно выполнено определение неорганического углерода (IC) с расчетом массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC). Общее количество измерений составило 131 единицу.
2.3 Проверены наличие, хранение, расходование и ведение документации установленного образца прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. 
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора» 
На станции «Поселок» 08 и 09.10 проведена калибровка газоанализаторов AF22 и СО12. Заменены тефлоновые и пылезащитные фильтры	
На станции «Гора» 06.10 проведена калибровка газоанализатора СО12. Заменены тефлоновые и пылезащитные фильтры.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP   1796 tif-файла спутника NOAA, 1643 tif-файла спутников METОP, 137 tif- файлов спутника TERRA, 1620 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 11.10.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Океанологический отряд
Выполнено термохалинное профилирование на 6 станциях по поперечному разрезу в заливе Исфьорд с отбором проб для определения содержания углерода. 
На уровнемерном посту извлечён из колодца мареографа регистратор температуры и гидростатического давления HOBO® U20 Water Level Logger, выгружены данные об уровне моря для выполнения сравнительного анализа результатов измерений регистрирующими устройствами HOBO, Solinst и СУМ. 
Выполнено постэксплуатационное обслуживание океанографического оборудования и его консервация.
Работа сезонной экспедиции «Шпицберген» завершена, программа выполнена полностью.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 06 октября по 12 октября 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: - 3.0 °С
Максимальная: 3.3 °С
Минимальная: - 7.3°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 06 октября по 12 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 06 октября по 12 октября – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 06 октября по 12 октября – 25 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

