Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 16 по 22 февраля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.02.2022:
Температура воздуха: -18,2 °С
Атмосферное давление: 741,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 61%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздух
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 21 по 22.02. проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 21 февраля отобраны 3 поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд. Отбор проб воды на двух точках производился среди ниласового блинчатого льда локального образования. В лабораторных условиях определена рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», кремний, общий фосфор, фосфаты с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером и хлорофилл а с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 18.
2.2  Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.  
2.3 Выполнена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения содержания общего фосфора, кремния, фосфатов в морских водах.
2.4 Выполнена калибровка анализатора общего углерода TOC-L для определения содержания общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), неорганического углерода (IC).
2.5 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция). На станции «Посёлок» выполнено обнуление анализатора оксида углерода с целью стабилизации его работы.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по 1388 tif-файла спутника NOAA, 2152 tif-файла спутников METОP, 1287 tif-файлов спутника NPP.

.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
21.02. выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 16 февраля по 22 февраля 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -14.0 °С
Максимальная : -6.5°С
Минимальная:  -18.4˚С
Ветер: средний  2 м/с, максимальный порыв 9 м/с.


1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 16 февраля по 22 февраля 2022 года не зарегистрировано неблагоприятных и опасных метеорологических явлений.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки  информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 16 февраля по 22 февраля 2022 года – 3. Периодов поглощения космического радиоизлучения – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
[bookmark: _GoBack]Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
