Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 25 по 31 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.11.2023:
Температура воздуха: - 9,0 °С
Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74%
Ветер: В-С-В 2 м/с порывы -3 м/с, малооблачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 31 октября по 01 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Произведён отбор трёх образцов атмосферных осадков для последующего анализа на изотопы кислорода и водорода в г. Санкт-Петербург.
2.2 Проведен ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок.
2.3 Выполняется инвентаризация и реорганизация в складском помещении химико-аналитической лаборатории.
[bookmark: _GoBack]2.4 Ведется восстановление раствора метавольфрамата натрия методом лиофильной сушки для его последующего использования в палеогеографических работах сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 2872 tif-файла спутников METОP, 45 tif- файлов спутника TERRA, 1669 tif-файлов спутника NOAA, 656 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
31 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
26 октября сотрудники РАЭ-Ш ААНИИ приняли участие в поминальном мероприятии, посвящённом шестой годовщине гибели пяти членов экипажа и трех сотрудников ААНИИ при крушении вертолёта МИ-8.
Выполнен ремонт сантехнического оборудования в Лабораторном корпусе №1. Продолжаются работы по ремонту электрооборудования в Жилом корпусе №1. Ведутся регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду, выполнен антикоррозийный ремонт участков кузова одного из автомобилей.
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