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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.12.2020:
Температура воздуха: 0°С
Атмосферное давление: 750 мм. рт. ст
Влажность воздуха: 85%
Ветер: направление Ю-З; 10 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 07.12. по 08.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 Выполнен анализ 21 проб биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu» на содержание: меди (Cu), мышьяка (As). Общее количество проведенных измерений 112.
2.2 Проведена минерализация 10 образцов биоты с использованием системы микроволнового разложения «TopWave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на тяжелые металлы с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu».
2.3 Проведена подготовка проб воды, отобранных осенью 2020г. для НПО «Тайфун», с целью дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии:
- разморожены и отфильтрованы 8 проб воды;
- проведена ознакомительная работа с использованием «метода добавок» и «упрощенного метода добавок» на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 «Shimadzu»;
- проведено тестовое измерение на подготовленных 8 пробах биоты и сравнение полученных результатов с методом «стандартов». Среднее отклонение результатов составляет 2%, при относительном среднеквадратичном отклонении измерений не более 3%. 
2.4 Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.5 Проведена плановая промывка 2х насосов жидкостного ионного хроматографа серии   LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором (ионный хроматограф). Проведена плановая промывка двух хроматографических колонок ионного хроматографа свежими фазами.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 1 904 tif - файла со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 	08.12. произведена инспекция градиентного комплекса. Выполнена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные. Произведена замена антифриза в осадкомере GEONOR.
	                        
5.    Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6.  Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 02 декабря по 08 декабря 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -9,0 °С
Максимальная: -1,5°С
Минимальная: -14,0°С
Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 20 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 02 декабря по 08 декабря зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 11. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 02 декабря по 08 декабря – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



