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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.07.2020:
Температура воздуха: +8,4°С
Атмосферное давление: 1014,8 гПа
Влажность воздуха: 92%
Ветер: северо-северо-запад, 3-4 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Обработаны 58 хроматограмм, снятые ранее при анализе 8 водных вытяжек и 11 проб речной воды на содержание основных катионов и анионов на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. 
2.2. Отфильтрованы 8 водных вытяжек из проб многолетней мерзлоты и в них измерены рН, соленость и электропроводность с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo».
2.3. Выполнена плановая промывка насосов 2-х жидкостных хроматографических систем «Shimadzu» серии LC-20 и серии LС 20-ADXR. 
2.4. Подготовлена химическая посуда в количестве 250 единиц для проведения анализов, пробоподготовки и хранения разбавленных проб.
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Поселок» и «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 626 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
 	22.07 проинспектирована автоматическая метеостанция на о. Стемме, считаны данные.  27.07 произведена инспекция комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Продолжалось выполнение полевых работ по программам гидрологических и гляциологических наблюдений. 
24.07 выполнен пешеходный маршрут на ледник Западный Гренфьорд, измерены скорости абляции.
25.07 выполнен пешеходный маршрут на ледник Альдегонда, измерены скорости абляции, определены местоположения колодцев внутренней дренажной сети. минерализации.
28.07 измерены расходы воды в реках Конгресс, Альдегонда и Бретьорна.
.
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 22 по 28 июля 2020 г.
 (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 12,2°С
Максимальная: 19,5°С
Минимальная: 9,1°С
Ветер: средний 2,0 м/с, максимальный порыв 12 м/с.
1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
Зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений - 1. 
Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
2. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу – непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
 1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 22 по 28 июля - 1.
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 22 по 28 июля – 65 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБУ «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


