Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 августа 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 19.08.2026:
Температура воздуха: +4.7 °С
Атмосферное давление: 757 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74 %
Ветер: Ю-Ю-В 3 м/с, порывы 4 м/с
Осадки: небольшая облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 17.08-18.08 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания азота нитратов с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800 с непроточной кюветой в 27 пробах морской воды, отобранных по программе морских исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. Общее количество измерений 54. Проведена обработка данных.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Выполнена плановая техническая промывка жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 7018 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 17.08 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнена регистрация модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проведены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 Обеспечено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Обеспечено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Конгресс, Брюде, Васстак, Грён.
Проведена планово-высотная привязка рабочих реперов на реке Васстак и озере Стемме.
Отобраны пробы воды на оз. Стемме для последующего химического анализа.
Произведены измерения испарения с поверхности почвы и замеры мощности деятельного слоя на специальной площадке.
В химико-аналитической лаборатории проанализированы обработаны 19 образцов речных и озёрных вод.
6.2 Палеогеографические исследования 
Выполнены пять пешеходных маршрутов по равнинам по равнинам Уверсойра, Лейнстранда и Сарсойра. Отобраны образцы: 10 поверхностных проб, 32 – для микрофаунистического анализа, 6 – для макрофаунистического анализа, 6 – для радиоуглеродного датирования, 3 – для ОСЛ-датирования.
6.3 Океанологические исследования 
Выполнено повторное зондирование и термохалинные измерения на 6 станциях океанографического полигона в горле залива Исфьорд 12.08.2026. 
Полевые наблюдения по программе океанологических исследований летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 года завершены. Велись камеральная обработка данных, осмотр, обслуживание и консервация оборудования.
6.4 Гидрохимические и гидробиологические исследования
В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ содержания в 48 образцах биогенных компонентов (фосфатов, силикатов, нитритов, 288 определений) фотометрическим методом на Shimadzu UV-1800 и 288 измерений pH и общей щелочности методом титрованияна на Mettler Toledo T70.
Методом Винклера определено содержание растворенного кислорода в 48 образцах.
Проанализировано содержание хлорофилла «а» в 46 пробах воды.
Измерены спектры 39 образцов воды из заливов Грёнфьорд и Исфьорд на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 для последующего расчета содержания окрашенного растворенного органического вещества (CDOM).
Подготовлены 16 образцов для дальнейшего исследования фитопланктона и проанализирован видовой состав зоопланктона в трех образцах.
6.5 Метеорологические наблюдения
Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: осуществлена съёмка альбедо в 24 точках, проверена работа теплобалансовой установки и облачной камеры в центральной части ледника, считаны данные, скорректированы вытаявшие элементы конструкции. На нижней стационарной АМС произведены демонтаж датчика направления ветра и считывание данных.
Выполнен маршрут на ледник Западный Грёнфьорд, измерено альбедо поверхности на 15 точках.
6.6 Криосферные исследования
Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Альдегонда на 12 гляциологических рейках.
Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Западный Грёнфьорд на 6 гляциологических рейках.
Выполнен маршрут на наледный источник Скартьорна: отобраны образцы воды для микробиологического, гидрохимического и изотопного анализов.
В долине Грёндален из скважины бугра пучения Фили извлечена термокоса для передачи для установки на о. Котельный.

7. Разное
17.08.2026 участникам арт-проекта ГТ «Арктикуголь» (зарубежные художники, фотографы, деятели искусства) представлена презентация о деятельности ААНИИ и РНЦШ с докладами по исследованиям в области гляциологии и мерзлотоведения (Демидов В.Э., ААНИИ) и археологии (Федоров А.С., ИА РАН).
Оказано содействие сотрудникам ВНИИОкеангеология, ИФА РАН, ИА РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, ИГ РАН в проведении полевых работ. Дважды в день в полевой лагерь ВНИИОкеангеология в Энгельсбухте передавался прогноз погоды.
Выполнялись регламентные работы по техническому обслуживанию и подготовке маломерного судна Polar Circel к зимнему хранению.
Совершен технический рейс в Лонгйир для закупки топлива маломерным судном TS Boat 6900, приобретено и доставлено в Баренцбург 592 л бензина АИ-95.
На здании рабочего корпуса произведен демонтаж уличного освещения. Установлены новые светодиодные прожекторы.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание колесного транспорта.
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