Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 02 ноября по 08 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.11.2022:
Температура воздуха: -11,0 °С
Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 91%, значительная облачность.
Ветер: В, 1 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 07  по 08 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ  образцов морской,  речной и  озёрной воды. Общее количество проведенных измерений 112. В том числе:
0. Анализ 10 образцов морской воды, отобранной в прибрежной акватории залива Грен-фьорд для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 40.
0. Анализ 2 образцов речных вод, для определения содержания общего органического углерода (TOC), общего углерода (TC) и общего азота (TN). Образцы предоставлены отрядом гляциологии и мерзлотоведения на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2022г. Общее количество проведенных измерений 4.
0. Анализ 4 образцов речных  и 13 образцов озерных вод для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Образцы предоставлены отрядом гидрологии на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2022г. Общее количество проведенных измерений 68.
0. Проведена плановая промывка жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». 
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 8 ноября выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (СО12).

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
	
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2839 tif-файлов спутников METОP, 26 tif- файлов спутника TERRA, 1182 tif-файла спутника NOAA, 1659 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 07 ноября произведена инспекция комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
3. [bookmark: _Hlk68002216] 	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
3. На геофизическом полигоне в рамках проведения работ по установке нового оборудования продолжаются тестовые испытания протонного  магнитометра и отладка программного обеспечения.

[bookmark: _GoBack]
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
