Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 28.08. по 03.09.2019

1. [bookmark: _GoBack]Аэрозольно-оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.  

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.    Проведен анализ 16 образцов на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu, подготовлена очередная серия из 8 проб взвешенного вещества снега для последующего анализа на содержание ПАУ.
0. В соответствии с планом совместных работ с ММБИ, с использованием системы микроволнового разложения проведена подготовка 4 образцов, отобранных в летний период 2019 г., для последующего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрометре AA-7000 Shimadzu.
0. Обработаны и обобщены результаты анализа на содержание тяжелых металлов образцов, отобранных в рамках совместных работ с ММБИ, в 2018-2019 гг.
0. Проведен анализ 4 проб подземного льда, отобранных отрядом геоморфологии на содержание:
· основных ионов на ионном хроматографе Shimadzu;
· различных форм растворенного углерода (ТС, ТОС, IC) и общего содержания растворенного азота (TN) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;
· измерены электропроводность, соленость и pH образцов на анализаторах Mettler Toledo S220 и Mettler Toledo S230.
0.  Проведен анализ 7 проб природной воды, отобранной гидрологическим отрядом, и 30 проб снега, отобранных метеорологическим отрядом весной 2019 г., на содержание:
· основных ионов на ионном хроматографе Shimadzu;
· различных форм растворенного углерода (ТС, ТОС, IC) и общего содержания растворенного азота (TN) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu. 
0. Ведутся методические работы: обновляется методика количественного определения хлорированных органических соединений (ХОС) методом газовой хроматографии с масс-детектированием на приборе GC-2010Plus Shimadzu.
0. Станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок»: проведена корректировка нуля анализаторов. Обеспечена постоянная работа и прием информации.

1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
1.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 1479 tif-файлов со спутниковыми снимками.
1.2. Проведена замена батареи в источнике бесперебойного питания WAR-500A.
1.3. Сервис-инженером компании KDA Spacetec AS, Норвегия 02.09 начато ежегодное обслуживание спутниковых антенн BG-1, BG-2 и BG-3.

2.  Метеорологические наблюдения
2.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 02.09 проведена инспекция комплекса, считаны данные.

3. Океанологические наблюдения
3.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

4. Геофизические наблюдения
4.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрологические наблюдения
5.1.  Проведено плановое измерение расходов воды 7 рек залива Гренфьорд. Отобраны пробы воды на мутность и гидрохимический анализ. Продолжена серия наблюдений за мутностью реки Конгресс при помощи автоматического пробоотборного комплекса. Всего отобрано и обработано 48 проб речной воды.
5.2. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Гляциологические наблюдения 
5.3. Выполнены маршруты на ледники Западный Гренфьорд и Альдегонда для замера абляции и перебуривания абляционных реек.

Геоморфологические наблюдения
5.4. Сняты споро-пыльцевые ловушки в районе пос. Баренцбург.
5.5. Велось изучение архивных отчетов Шпицбергенской партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (ПМГРЭ) по теме мерзлотных исследований на арх. Шпицберген.





Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 28 августа по 03 сентября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 6.1 °С
Максимальная: 8.9°С
Минимальная: 0.7°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
1.1. Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
1.2. В период с 28 августа по 03 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

2. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды: 
с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

3. Геофизические наблюдения
3.1. Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
3.2. Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
3.3. Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
3.4. Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 28 августа по 03 сентября – 1. 

4. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

5. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 28 августа по 03 сентября – 53 срока.
      
          
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
