Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 31 мая по 06 июня 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.06.2023:
Температура воздуха:  + 2,4 °С
Атмосферное давление: 753,4 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 79%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 05 по 06 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Выподлняются измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен повторный анализ 19 проб озерной воды и 5 образцов речной воды, отобранных отрядом гидрологии сезонной экспедиции «Шпицберген»: 
- на содержание ионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 96;
- на содержание гидрокарбонатов, титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 48.
2.2 Выполнена инспекция и обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».  
3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 4337 tif-файла спутников METОP, 462 tif- файлов спутника TERRA, 2547 tif-файлов спутника NOAA и 898 tif-файлов спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 06 июня выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные. 
Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Проводятся  непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2 Регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром и приём сигнала линейно-частотной модуляции с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG) временно приостановлена.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
01 июня на реках Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак и 05 июня на р. Грен разбиты временные гидрометрические  створы, на которых измерены расходы воды и отобраны пробы воды на мутность и химический анализ. В химико-аналитической лаборатории в отобранных образцах воды измерены рН и удельная электропроводность, а также выполнено их фильтрование на определение взвешенного вещества. Продолжаются 2-х срочные наблюдения за снеготаянием, выполняется камеральная обработка полевых материалов. Ведется подготовка оборудования для разбития постоянных створов на реках.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнено микроскопирование 2 препаратов проб биогенных отложений из разреза 73А-21 (тундра Богемана) на определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор.
В рамках аэропалинологического мониторинга установлены пыльцевые ловушки на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. 

7. Разное 
03 июня 2 сотрудника сезонной экспедиции приняли участие в забеге на дистанции 10 км в традиционном международном марафоне, проводимом ежегодно в норвежском поселке Лонгийрбюен.

[bookmark: _GoBack]Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
