Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 14 по 20 мая 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 21.05.2025:
Температура воздуха: -2,6 °С
Атмосферное давление: 762,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: ВСВ 2-3 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 20.05 по 21.05 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ общей щёлочности в 31 образце морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 114.
2.2 Выполнены измерения содержания основных ионов в 15 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 170.
2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, откалиброваны газоанализаторы CO12 газами CO и CO2, заменены входные фильтры в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 4100 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1812 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
20.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Велась лабораторная подготовка образцов четвертичных отложений, отобранных в 2019 г. на Земле Норденшельда из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59, на диатомовый анализ. Выполнено отмучивание в дистиллированной воде 25 образцов четвертичных отложений из выбранных разрезов. Для 6 образцов созданы постоянные препараты с использованием среды Нафракс и оценено содержание створок диатомовых водорослей.
6.2 Гидрологические наблюдения
Завершены ежедневные наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова. По результатам обработки полученных материалов подготовлен краткий информационный отчет о работе гидрологического отряда на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген». Велась подготовка гидрологического оборудования к выполнению летнего этапа экспедиции.

7. Разное
Завершены работы по прокладке труб теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велся монтаж настенных радиаторов отопления.
Спущен на воду катер «Поларциркуль».
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ММБИ РАН в проведении полевых работ.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
