Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 06 по 12 августа 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 13.08.2025:
Температура воздуха: 8,9 °С
Атмосферное давление: 752,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 94 %
Ветер: ССВ 2-3  м/с, дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Измерено содержание основных ионов в 7 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований с помощью ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu; общее количество измерений 154, данные обработаны.
2.2 Выполнено определение содержания гидрокарбонатов и карбонатов в 7 образцах поверхностных вод с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo по программе гидрологических исследований; общее количество измерений 14.
2.3 По программе гидрохимических исследований в заливах Грёнфьорд и Исфьорд выполнены измерения:
- содержания растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925, общее количество измерений 36,
- содержания кислорода титриметричсеким методом, общее количество измерений 34,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 72.
- содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 19 образцов морской воды с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu; общее количество измерений 144. 
- при использовании портативного турбидиметра HI 98703 Hanna выполнен анализ на мутности 10 образцов морской воды; общее количество измерений 20.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3555 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1938 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 13.08 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено измерение расходов воды и отбор проб воды на рр. Брюде, Конгресс и Васстак. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке наблюдения испарения с почвы.
08.08 сотрудники участвовали в океанографической съёмке заливов Гренфьорд и Исфьорда.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнены 3 маршрута в районе п-ова Митра. Проведено подробное литологическое описание одного обнажения. Отобраны 44 образца для последующих фораминиферового и гранулометрического анализов и OSL-датирования. Проведено геоморфологическое описание долины Сигнедален, бухты Сигнехамна и северо-западной части побережья Лиллехокфьорда.
6.3 Гляциологические исследования
На леднике Западный Грёнфьорд выполнены снегомерные измерения в 7 точках и забурено 2 новые снегомерные рейки.
На леднике Альдегонда выполнены снегомерные измерения в 12 точках и забурено 5 новых снегомерных реек, считаны данные с 2-х термометрических кос. 
Оказано содействие в выполнении полевых гидрологических и метеорологических исследований.
6.4 Метеорологические наблюдения
Выполнены маршрутные съемки альбедо поверхности ледников Западный Грёнфьорд и Альдегонда 07.08 и 12.08 соответственно. В центральной части ледника Альдегонда рядом с теплобалансовой установкой установлена облачная камера. Считаны данные с градиентной мачты, теплобалансовой установки и облачной камеры. Укреплена дополнительно конструкция стационарной АМС на морене в нижней части ледника Западный Грёнфьорд для предотвращения падения и поломки оборудования. Выполнялась камеральная обработка результатов полевых наблюдений.
6.5 Океанологические наблюдения
08.08 с борта катера «Баренцбург» ФГУП «ГТ «Арктикуголь» выполнено термохалинное зондирование океанографическим зондом SBE 19plusV2 Seacat на 6 станциях в горле залива Исфьорд и 11 станциях в заливе Грёнфьорд. На 6 горизонтах на 9 станциях отобраны пробы морской воды для химических и биологических исследований. Из-за нестабильной работы океанографического зонда профилирование было повторено 10.08 с борта катера PolarCirkel на 3-х станциях во внутренней части залива Грёнфьорда, с 6 горизонтов отобраны пробы для химических и биологических исследований.
12.08 с борта судна «Баренцбург» ФГУП «ГТ «Арктикуголь» выполнены термохалинное зондирование на 21 станции в акватории залива Исфьорд с отбором проб морской воды на 6 горизонтах 5 станций для химических и биологических исследований. Отобрана колонка донных отложений в заливе Биллефьорд в рамках сотрудничества с ММБИ РАН.
6.6 Гидрохимические исследования
В рамках океанографических работ 08, 10 и 12.08 отбораны пробы морской воды в заливах Грёнфьорд и Исфьорд по 102 образца для анализа содержания биогенных компонентов, растворенного органического вещества, общего и органического углерода, рН, щелочности, мутности, 60 обрзцов для анализа содержания растворенного кислорода, по 38 образцов для анализа содержания хлорофилла, биомассы и видового разнообразия фитопланктона.
[bookmark: _GoBack]В химико-аналитической лаборатории при поддержке зимовочного соства РАЭ-Ш и совместно с ММБИ РАН проанализировано содержание биогенных компонентов – фосфатов, силикатов, нитритов и нитратов в 56 и 44 образцах соответственно; общее количество анализов 574. Измерено рН в 54 образце, выполнены определения общей щелочности в 24 образцах, общее количество измерений 162 и 72 соответственно. Обработаны 24 образца для последующего определения содержания хлорофилла и 8 образцов для оценки видового состава фитопланктона и биомассы.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий и инженерных сетей.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИГ РАН, ИА РАН и ВНИИОкеангеология.
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