Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 23 по 29 сентября 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 30.09.2026:
Температура воздуха: –2,8 °С
Атмосферное давление: 763 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 83 %
Ветер: В-С-В 3 м/с
Осадки: облачно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 28.09-29.09 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания гидрокарбонатов и карбонатов в 7 пробах пресных вод с использованием автоматического титратора T70 Mettler Toledo по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции.
2.2 Выполнено определение содержания основных анионов и катионов в 48 пробах (292 инжекции) поверхностных вод по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием системы жидкостной хроматографии Shimadzu LC-20ADsp Prominence с кондуктометрическим детектором.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5064 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 28.09 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Обеспечены измерения модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 В связи с сокращением светового дня с 25.09 прекращены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра.
5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и анализа мутности на р. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Конгресс, Брюде, Васстак и р. Грён (дважды).
25.09 демонтировано оборудование (створы и самописцы уровня воды) на р. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Произведена консервация гидрологических постов наблюдения на зимний период.
В химико-аналитической лаборатории обработаны семь образцов речной воды для расчета стока твердых наносов и последующего анализа содержания основных ионов.

7. Разное
25.09 в расположении РАЭ-Ш прошла встреча с представителями Научно-исследовательского офиса на Шпицбергене (Svalbard Research Office) в составе руководителя Томас Ханстин, сотрудника Турид Вилькенсен, переводчицы Марианна Лунд и представителя полиции. Представители офиса познакомили с новой стратегией Норвегии в области научных исследований и получения высшего образования на Шпицбергене. Со стороны ААНИИ представлены материалы о научно-исследовательской деятельности ААНИИ и РНЦШ в течении последних лет.
29.09 поднято из воды маломерное судно Zodiac. Производится его техническое обслуживание и подготовка к зимнему хранению.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Выполнялись работы по монтажу последней ветви отопления в здании склада-мастерской.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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