Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 16 по 22 сентября 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 23.09.2026:
Температура воздуха: +1,2 °С
Атмосферное давление: 737 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92 %
Ветер: С-В 6 м/с, порывы 11 м/с
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 21.09-22.09 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведён цикл работ по техническому обслуживанию системы жидкостной хроматографии Shimadzu LC-20ADsp Prominence с кондуктометрическим детектором. Проведена калибровка линии анионов.
2.2 Выполнен анализ содержания гидрокарбонатов и карбонатов в пробах морских и пресных вод с использованием автоматического титратора T70 Mettler Toledo по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун».
2.3 Подготовлены растворы реактивов для определения содержания биогенных компонентов (фосфатов, нитритов, силикатов) методом фотометрии.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ. Произведена плановая замена входного фильтра, встроенного фильтра защиты насоса и угольного фильтра и очистка оптического окна кюветы газоанализатора озона О342М, замена сорбционного фильтра ртутного монитора РА915М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 4451 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 21.09 выполнена инспекция, считаны данные. 18.09 произведена плановая замена антифриза в ведре осадкомера Geonor T200B.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Обеспечены измерения модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проведены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и анализа мутности на р. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Конгресс, Брюде, Васстак, Грён.
Измерены испарение с поверхности почвы и мощность деятельного слоя на специально оборудованной площадке. Оборудование на испарительной площадке демонтировано и перенесено на новое место (вблизи площадки CALM). Выполнен отбор новых почвенных монолитов в рамках подготовки к сезону 2027 г.
В химико-аналитической лаборатории обработаны семь образцов речной воды для расчета стока твердых наносов и последующего анализа содержания основных ионов.
Выполнен анализ биогенных компонентов (силикаты, фосфаты, нитриты) в 21 образце речной воды, отобранных в течение летнего сезона, общее количество измерений 126.
6.2 Палеогеографические исследования 
Завершена химическая подготовка 19 проб биогенных отложений (торфа) на спорово-пыльцевой анализ. Выполнена подготовка образцов к транспортировке для дальнейших аналитических исследований.
Проводилась камеральная обработка полевых данных.
Лабораторные работы по программе палеогеографических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2026 г. завершены.
6.3 Метеорологические наблюдения
Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: выполнена съёмка альбедо в 26 точках, произведена проверка стационарных АМС на морене, считаны данные. Теплобалансовая установка и облачная камера в центре ледника демонтирована, считаны данные. Аккумулятор и солнечная батарея перенесены в защитном ящике к нижней АМС, и подготовлены к зимнему хранению.
Оборудование теплобалансовой мачты просушено, подготовлено к хранению на складе РАЭ-Ш. Проведен первичный анализ данных.
Полевые работы по программе «Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых поверхностей» сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2026 году завершены.
6.4 Криосферные исследования
На площадке мониторинга сезонно-талого слоя CALM Alkhornet проведены измерения глубины протаивания многолетней мерзлоты.
На площадке мониторинга сезонно-талого слоя CALM Barentsburg завершены измерения глубины протаивания многолетней мерзлоты.
В долине Грёндален на бугре пучения Фили в термометрическую скважину установлена новая термокоса.
Полевые работы по программе гляциологических и мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2026 году завершены, выполнены обслуживание и консервация полевого оборудования.

7. Разное
Оказана логистическая поддержка полевых и лабораторных работ сотрудников СЗФ ФГБУ «НПО «Тайфун» согласно заключенному договору.
20.09 начальником отряда сезонной экспедиции «Шпицберген» Демидовым В.Э. в Краеведческом музее п. Баренцбург проведена лекция для жителей поселка «Итоги летнего сезона гляциологов на Шпицбергене».
20.09 сотрудники зимовочного состава приняли участие в работе избирательной комиссии на выборах в состав Государственной Думы Российской Федерации в п. Баренцбург.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Выполнялись работы по монтажу последней ветви отопления в здании склада-мастерской.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
