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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.
1.3. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен анализ пробы речной воды на содержание ионов, кремния, общего углерода, общего неорганического углерода и общего азота.
2.2 Установлены градуировочные характеристики на спектрофотометре для проведения анализа на содержание кремния (на низких и высоких концентрациях).
2.3. Осуществлен подбор оптимальных условий для проведения хроматографического анализа на жидкостном хроматографе для соединений, которые могут быть использованы в качестве внутренних стандартов при анализе на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Составлен перечень внутренних стандартов, рекомендованных к закупке.
2.4. Подобраны условия проведения анализа на газовом хроматомасс-спектрометре для различных органических соединений (ПАУ, ПХБ (полихлорированных бифенилов), ПХДД (полихлорированных дибензо-п-диоксинов), ПХДФ (дибензофуранов), пестицидов, алканов.
2.5. Установлена колонка на газовом хроматографе для проведения анализа на содержание ЛАУ (легколетучих ароматических углеводородов).
2.6. Обеспечена постоянная работа  и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 446  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.
11.06.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.
4.2. 11.06.2018 проведена инспекция метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, установленного в пос. Баренцбург в соответствии с условиями международного  проекта QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI). 
5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Выполнен полевой выезд в долину реки Грен. В реке измерен расход воды, осуществлен отбор проб воды на мутность, содержание основных ионов, измерение pH и электропроводности. 
Осуществлялись периодические выезды в долины рек Конгресс, Брюде, Альдегонда и Бретьерна с целью рекогносцировочного осмотра и поиска мест, подходящих для установки автономных уровнемеров. Монтаж прибора автоматического определения уровня воды осуществлен на реке Альдегонда.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории Проведен спуск на воду и обкатка плавсредств, а также рекогносцировочный осмотр состояния рек залива Гренфьорд. 
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