Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 19 по 25 августа 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 26.08.2026:
Температура воздуха: +1.8 °С
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82 %
Ветер: С-З 3 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: облачно с прояснениями, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 24.08-25.08 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания азота нитратов с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800 с непроточной кюветой в 77 пробах морской воды, отобранных по программе морских исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 102.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов методом титриметрии с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70 в 37 пробах поверхностной воды по программе сезонных гидрологических и криосферных исследований. Общее количество измерений 74.
[bookmark: _Hlk227773384]2.3 Выполнена плановая техническая промывка жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ, произведена плановая замена входного фильтра газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 6583 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 24.08 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Обеспечены измерения  модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проведены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и анализа мутности на р. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Конгресс, Брюде, Васстак, Грён.
На оз. Стемме отобраны образцы воды по глубине. Проведена планово-высотная привязка рабочих реперов на пунктах гидрологических наблюдений на оз. Стемме и р. Васстак.
Проведены проверка основных геометрических условий нивелира Vega L30 и контрольные измерений превышений на тестовом базисе для сравнения результатов с полученными с помощью оборудования Мурманского УГМС. Выполнено нивелирование уровнемерных свай на р. Альдегонда, Бретьёрна, Брюде и Грён. Проведена контрольная привязка рабочего репера на пункте наблюдений р. Брюде ходом геометрического нивелирования от исходного репера, заложенного в 2023 г.
Измерены испарение с поверхности почвы и мощность деятельного слоя на специальной площадке.
В химико-аналитической лаборатории обработаны семь образцов речной воды для расчета стока твердых наносов и последующего анализа содержания основных ионов.
6.2 Палеогеографические исследования 
Выполнены пять пешеходных маршрутов на северном побережье Энгельсбухты, мысе Маквити (северо-восточная часть Земли Принца Карла) и восточной части полуострова Бреггер. Отобраны образцы: 5 поверхностных проб, 48 –  для микрофаунистического анализа, 6 – для малакофаунистичесикого анализа, 4 – для радиоуглеродного датирования, 3 – для ОСЛ-датировнаия.
6.3 Гидрохимические и гидробиологические исследования
В химико-аналитической лаборатории выполнены измерения мутности в 72 образцах морской воды из заливов Грёнфьорд и Исфьорд. Проанализирован видовой состав зоопланктона и оценена биомасса в двух образцах. Полевые и лабораторные гидрохимические и гидробиологические работы  на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 года завершены.
6.4 Метеорологические наблюдения
Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: осуществлена съёмка альбедо в 30 точках, проверена работа теплобалансовой установки и облачной камеры в центральной части ледника, проведена коррекция вытаявших элементов конструкции, считаны данные. На нижней стационарной АМС смонтирован датчик направления ветра, проверена работа станции и считаны данные.
6.5 Криосферные исследования
[bookmark: _GoBack]Обследованы наледные источники бугров пучения Форстехитте и Иннерхитте в долине Адвентдален, отобраны образцы воды для микробиологического, и гидрохимического анализов, определения газового и изотопного составов.
Выполнен пешеходный маршрут в долину Грёнфьорддален, отобраны образцы воды для микробиологического, гидрохимического и изотопного исследований.

7. Разное
Оказано содействие сотрудникам ВНИИОкеангеология в проведении полевых работ в районе Энгельсбухты, дважды в день в полевой лагерь передавался прогноз погоды.
Выполнены два технических рейса маломерного судна TS Boat 6900 в п. Лонгйир для закупки топлива и хозяйственных принадлежностей для обеспечения деятельности зимвочного состава и сезонной экспедиции.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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