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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV. 
03.12 в 12:00 фотоэлектрический счетчик частиц Grimm 1.109 был временно отключен в связи с появлением постоянной ошибки в работе прибора, причина появления дефекта устанавливается
1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился начиная с 11:43 UTC 03.12.2018 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнялся подбор параметров хромато-масс-спектрометрического анализа перфторированных кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Выполнена калибровка хромато-масс-спектрометра Shimadzu GCMS.
2.2. Подготовлена методика очистки проб растительного происхождения с целью уменьшения загрязнения масс-спектрометра в процессе анализа, а также повышения длительности работы оборудования без технического обслуживания и повышения чувствительности анализа.
2.3. Подготовлено методом лиофильной сушки 4 образца донных отложений и 4 образца водорослей, отобранных в полевой сезон.
2.4 Проведена минерализация с использованием системы микроволнового разложения 20 проб почв, отобранных в полевой сезон, для проведения элементного анализа.
2.5. Выполнено микроскопирование 4-х проб, отобранных с помощью пыльцевых ловушек в летний полевой сезон отрядом палеогеографии и мерзлотоведения, с определением четвертичных микрофоссилий и фиксацией содержания ископаемых спор, пыльцы и различных палиноморф. 
2.6. Подготовлены 2 пробы для анализа содержания ископаемых раковин фораминифер. Начата химическая обработка 6 проб разреза К18-22 на спорово-пыльцевой анализ.
2.7. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2879 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  03.12.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.
5. Разное
04 декабря сотрудники РАЭ-Ш приняли участие в традиционной встрече Губернатора Шпицбергена с жителями поселка Баренцбург. 
Выполнялись хозяйственно-бытовые работы: сборка новых металлических шкафов для хранения рабочей одежды, техническое обслуживание снегоходной техники, очистка территории от снега. 
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